# ANROP FOR F-KODEKOMMUNIKASJON

## Oversikt

Ved bruk av F-kodekommunikasjon, ringer du første opp faksnummeret til den andre maskinen og så F-koden (deladressen og koden). Sjekk først F-koden (deladressen og koden) som er angitt i minneboksen på den andre maskinen. Du bør også registrere F-koden (deladressen og koden) som hurtignummer og gruppeoppringningsnummer slik at den lett kan hentes frem.

###### Oppringningsfunksjonene på maskinen

Når du bruker en av de følgende F-kodekommunikasjonsfunksjonene, slå linjenummeret til den andre maskinen.

- Konfidensiell overføring med F-kode
- Avspørringsmottak med F-kode
- Stegvis forespørselsoverføring med F-kode

###### Oppringningsfunksjonene på den andre maskinen

Når din maskin ringes opp fra den andre maskinen, benyttes følgende F-kodekommunikasjonsfunksjoner:

- Konfidensielt mottak med F-kode
- Avspørringsminne med F-kode
- Stegvis videresendingsfunksjon med F-kode

Hvis det ikke er angitt noen kode på mottaksmaskinen, kan du ringe linjenummeret uten kode.
Du kan ikke bruke F-kodekommunikasjon (deladresse og kode) ved oppringning via høyttaler.

###### Slik registrerer eller endrer du hurtignummer og gruppeoppringningsnummer:

I Innstillingsmodus velger du [Adressebok].
Tilbake til toppen