# BEKREFTELSESSTEMPELKASSETT

## Oversikt

Når bekreftelsesstempelet har blitt for lyst, må du skifte bekreftelsesstempelkassetten.
Hvis en stempelenhet (AR-SU1) er installert på den automatiske dokumentmateren, må du skifte ut bekreftelsesstempelkassett AR-SV1 (2-pakning).

## Drift

1. #### Åpne den automatiske dokumentmateren

2. #### Fjern dokumentbakplatearket fra den automatiske dokumentmateren

   Fjern arket langsomt. Plasser det fjernede arket med siden som satt fast, pekende opp på dokumentglasset.

3. #### Ta tak i fliken på bekreftelsesstempelenheten og dra enheten ut

4. #### Fjern bekreftelsesstempelkassetten (A)

5. #### Installer en ny bekreftelsesstempelkassett

6. #### Skyv bekreftelsesstempelenheten inn igjen

   Skyv stempelenheten inn til den klikker seg på plass.

7. #### Juster øverste venstre hjørne av dokumentbakplatearket med venstre bakside (ved tuppen på merket) på dokumentglasset

8. #### Lukk den automatiske dokumentmateren

   Dokumentbakplatearket på dokumentglasset er festet til den automatiske dokumentmateren.

9. #### Pass på at dokumentbakplatearket er korrekt festet til den automatiske dokumentmateren, og lukk deretter den automatiske dokumentmateren

   Hvis dokumentbakplatearket ikke er ordentlig festet, må du fjerne dokumentbakplatearket og så feste det ordentlig.

Tilbake til toppen