# ANGI EN ANNEN GRAD FOR X OG Y

## Oversikt

Dette avsnittet forklarer hvordan du kan spesifisere horisontal og vertikal kopigrad individuelt.
Det finnes to metoder for å fastslå graden: angi et område mellom 25 % og 400 % med intervaller på 1 % for både horisontal og vertikal kopigrad, og angi bildestørrelse for original og utskrift.
Når 50 % er valgt for den horisontale kopigraden, og 70 % er valgt for den vertikale kopigraden

Når den automatiske dokumentmateren brukes, er omfanget av både de vertikale og horisontale kopigradene mellom 25 % og 200 %.

###### Hvis du vil annullere XY zoom-innstillingen:

Trykk på [Zoom]-fanen eller [CA]-tasten på skjermen for gradsinnstilling.

## Drift

### Bruke tasten for forhåndsinnstilt kopigrad

1. #### Trykk på [Kopigrad]-tasten, og trykk deretter på [XY zoom]-fanen

2. #### Trykk på [X]-tasten, og still inn graden X (horisontal)

   For å angi kopigraden raskt spesifiserer du først en verdi nær den du ønsker, og justerer den med .
   Trykk på hvert område av retningene X (horisontal) og Y (vertikal), og angi størrelsene med talltastene.

3. #### Trykk på [Y]-tasten og still inn graden Y (vertikal) på samme måte som for [X]-tasten

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
   Kontroller at en egnet papirstørrelse for kopigraden er valgt.

### Angi bildemål

1. #### Trykk på [Kopigrad]-tasten, og trykk deretter på [XY zoom]-tasten

2. #### Trykk på [etter størrelse]-tasten

3. #### Spesifiser bildestørrelsen for originalen og utskriften

   Trykk på området for bildestørrelse og utmatingsstørrelse, og angi størrelsene med talltastene.
   Kontroller at en egnet papirstørrelse for kopigraden er valgt.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   - ###### Hvis du har angitt feil størrelse:

     Trykk på [C]-tasten, og angi deretter den korrekte størrelsen.

   - ###### For å annullere alle innstillinger:

     Trykk på [CA]-tasten.

Tilbake til toppen