# BRUKE DEN AUTOMATISKE DOKUMENTMATEREN TIL SENDING AV FAKS I DIREKTE TX-MODUS

## Oversikt

Sende en skannet original uten å lagre den i maskinens minne kalles ”Min. Overført”.
Dette avsnittet forklarer hvordan du skanner originalen gjennom den automatiske dokumentmateren og sender den direkte.
For å fakse en tykk original eller en annen original som ikke kan legges i den automatiske dokumentmateren, åpne den automatiske dokumentmateren og legg originalen på dokumentglasset.

- Følgende funksjoner kan ikke brukes med direkte overføring
  Tidsinnstilt overføring, 2 i 1, Kortformat, Jobb Lages, Avspørringsminne, Originalteller, Fil, Hurtigfil, Minneboks, Bokskille, Avspørring, 2-sidig skanning, søk i global adressebok
- Sende igjen vil ikke finne sted når en direkte overføring ikke gjennomføres på grunn av en kommunikasjonsfeil eller av en annen grunn.
- I direkte overføring-modus kan du ikke bruke [Forhåndsvisning]-tasten.

## Drift

1. #### Plassere originalene i den automatiske dokumentmateren

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER

2. #### Trykk på [Send direkte]-tasten på handlingspanelet

3. #### Angi destinasjonens faksnummer

   - ANGI ET DESTINASJONSNUMMER MED TALLTASTENE
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG
   - Du kan bare angi én destinasjon. Berøringstast der det er lagret flere destinasjoner kan ikke brukes.
   - Destinasjonen kan ikke hentes fra en global adressebok.

4. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte overføringen

   Hvis en faksoverføring allerede pågår når direkte overføring-operasjonen utføres, vil den direkte overføringen vente til forrige overføring er fullført. Når den foregående overføringen er fullført, vil den direkte overføringen begynne.
   Mens den direkte overføringen venter, kan du kun sjekke jobbstatusen.
   - JOBBSTATUSSKJERM

   ###### For å avbryte skanning av originalen:

   Trykk på [Avbryt skann]-tasten.

Tilbake til toppen