# HURTIGOPPSETT

Velg de nødvendige minimumsinnstillingene for å koble maskinen til nettverket.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### IPv4-innstillinger

Når maskinen brukes i et TCP/IP (IPv4)-nettverk, brukes denne innstillingen til å konfigurere maskinens IP-adresse.

###### DHCP/BOOTP

Bruk denne innstillingen til å få IP-adressen hentet opp automatisk med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol). Når denne innstillingen er aktivert, er det ikke nødvendig å angi IP-adressen manuelt.
Hvis maskinen brukes på et TCP/IP-nettverk, påse at du aktiverer ”TCP/IP”.
Hvis det brukes DHCP/BOOTP, kan IP-adressen som er tildelt maskinen endres automatisk. Hvis IP-adressen endres, vil ikke utskrift være mulig.

###### IPv4-adresse

Angi maskinens IP-adresse.

###### Subnettmaske

Angi IP-subnettmaske.

###### Standard gateway

Angi standard gatewayadresse.

### IPv6-innstillinger

Når maskinen brukes i et TCP/IP (IPv6)-nettverk, brukes denne innstillingen til å konfigurere maskinens IP-adresse.

###### IPv6

Aktiver denne innstillingen.

###### DHCPv6

Bruk denne innstillingen til å få IP-adressen hentet opp automatisk med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Når denne innstillingen er aktivert, er det ikke nødvendig å angi IP-adresse.

###### Manuell adresse / Prefikslengde

Angi IP-adressen og prefikslengden (0 til 128) for maskinen.

###### Standard gateway

Angi standard gatewayadresse.

- Hvis maskinen brukes på et TCP/IP-nettverk, påse at du aktiverer ”TCP/IP” nedenfor.
- I et IPv6-miljø kan maskinen bruke LPD- eller IPP-protokoll.

- Hvis det brukes DHCPv6, kan IP-adressen som er tildelt maskinen endres automatisk. Hvis IP-adressen endres, vil ikke utskrift være mulig.

### Nettverksnavninnstillinger

###### Enhetsnavn

Angi et enhetsnavn.

###### Domenenavn

Angi domenenavnet.

### DNS-innstillinger

###### Hovedserver

Angi IP-adressen til primær DNS-server.

###### Svar e-postadresse

Angi IP-adressen til sekundær DNS-server.

###### Domenenavn

Angi domenenavnet hvor den valgte DNS-serveren finnes.

### SMTP-oppsett

###### Hovedserver

Angi IP-adressen eller verstnavnet til hovedserver SMTP.

###### Svar e-postadresse

Hvis en dataoverføring ikke har lykkes, kan den uleverte e-postmeldingen komme i retur fra serveren. Tast inn en e-postadresse (kun én adresse) for å hente slike uleverte e-postmeldinger. Vanligvis angir du systemadministratorens e-postadresse.

###### Aktiver SSL

Hvis er valgt, kan krypteringskommunikasjonen SMTP-over-TLS brukes av STARTTLS-kommandoen.
Dette krever at serveren støtter STARTTLS-kommandoen.
For å tillate SSL-kommunikasjon, angi samme portnummer som det normale SMTP i Portnummer.

###### SMTP-autentisering

Hvis er stilt inn, utføres SMTP-serverautentisering.

###### Brukernavn

Angi brukernavnet.

###### Passord

Hvis du vil endre passordet, angir du avkrysningsboksen [Endre passord] til og angir det nye passordet.

###### Tilkoblingstest

Trykk på [Utfør]-knappen for å teste tilkoblingen til SMTP-serveren.

### LDAP-innstillinger

###### Navn

Angi adresseboknavnet.

###### Standardadresseinnstilling

Angir søkestandardene for å søke etter et bestemt område av LDAP-katalogtreet.
Eksempel: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
Oppføringene må skilles med semikolon eller komma.

###### LDAP-server

Angi IP-adressen eller vertsnavnet til LDAP-serveren.

###### Brukernavn

Angi kontonavnet for LDAP-innstillingen.

###### Passord

Hvis du vil endre passordet, angir du avkrysningsboksen [Endre passord] til og angir det nye passordet.

###### Autentisering

Velg autentiseringsserveren fra nedtrekkslisten.

###### KDC-server

Angi IP-adressen eller vertsnavnet til Kerberos-autentiseringsserveren.

###### Dataområde

Angi Kerberos' dataområde.

###### Aktiver SSL

Hvis er stilt inn, er SSL-krypteringskommunikasjon aktivert.

###### Tilkoblingstest

Trykk på [Utfør]-knappen for å teste tilkoblingen til LDAP-serveren.

### Fellesmappe / NAS-innstilling

Still hvert alternativ til [Forbudt] hvis lagring ikke brukes.
Tilbake til toppen