# MOTTAK AV FAKS ETTER Å HA BESVART ET ANROP PÅ HUSTELEFONEN

## Oversikt

Du kan besvare et anrop først, og deretter motta en faks på maskinen.
Hvis du har en telefonlinje med nummerskive, må du endre til en telefon med tonesignalanrop.

- ###### Slik kan du motta en faks etter at du har besvart et anrop på biapparatet:

  I Innstillingsmodus velger du [Systeminnstillinger] → [Faks Data Motta/Send] → [Faksinnstillinger], og angi [Mottaksinnstillinger] til [Manuelt Mottak].

- ###### Slik kan du endre telefonnummeret for faksmottak:

  I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Innstilling For Eksternt Mottaksnummer].

## Drift

1. #### Når telefonen ringer, kan du ta av røret og snakke på telefonen.

2. #### Bytte maskinen til faksmottak

   Trykk på knappene [5], [*] og [*] på den eksterne telefonen.

   Hvis du har endret faksnummeret, kan du slå nummeret og trykke på [*] [*]-knappen.

3. #### Legge på telefonen

   Et lydsignal høres når mottaket slutter.

   Hvis biapparatet er av røret når fakssendingen avsluttes, høres det et lydsignal og det vises en melding på berøringspanelet. Alarmen og meldingen stanser når biapparat legges på røret.

Tilbake til toppen