# JUSTERE SKARPHETEN PÅ ET BILDE(SKARPHET)

## Oversikt

Denne funksjonen justerer skarpheten for å lage et skarpere eller mykere bilde.
Skarpheten må angis før originalen skannes.

## Drift

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Skarphet]-tasten

2. #### Trykk på eller skyv på glidebryteren for å justere skarpheten

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### Hvis du vil annullere skarphet-innstillingen:

   Trykk på [Av]-tasten.

3. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

4. #### Trykk på [Start farge]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen