# VIDERESENDE MOTTATTE DATA TIL EN NETTVERKSADRESSE

## Oversikt

Når maskinen ikke kan skrive ut fordi den er tom for papir eller toner, videresendes mottatte Internett-fakser til en annen tidligere lagret Internett-faksadresse (inkluderte direkte SMTP).

- Videresending er ikke mulig hvis ingen fakser ble mottatt eller et videresendingsfaksnummer ikke er programmert.
- Hvis noen av sidene i en faks ble videresendt og skrevet ut, vil kun de sidene som ikke ble skrevet ut videresendes.
- Hvis videresendingen ikke var vellykket fordi overføringen ble avbrutt eller det oppsto en kommunikasjonsfeil, blir faksene som skulle videresendes, returnert til maskinens utskriftskø.

###### Slik lagrer du kvitteringen:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Internettfaks-innstill.] → [Mottaksinnstillinger] → [Still inn adresse for videresending av data].

## Drift

1. #### Trykk på [Innstillinger]-tasten på hovedskjermen

2. #### Velg [Systeminnstillinger] og trykk på [Faks Data Motta/Send]-tasten

3. #### Trykk på [Utfør]-tasten i Videresend mottatte data i Internettfaks-innstill. for å starte videresending av data

   Hvis en skjerm for inntasting av passord vises, har Hold innstilling for mottatt datautskrift blitt aktivert. Angi passordet ved hjelp av talltastene for å starte videresending.
   - UTSKRIFT AV PASSORDBESKYTTET FAKS(HOLD INNSTILLING FOR MOTTATT DATAUTSKRIFT)

Tilbake til toppen