# GJØRE DET MULIG Å BEKREFTE ADRESSER FØR SENDING

## Oversikt

Denne modusen viser en bekreftelsesskjerm for destinasjonen før en faks sendes for å forhindre utilsiktet overføring til feil destinasjon.
Bekreftelsesprosedyren vil variere avhengig av metoden som brukes for å angi destinasjon. (Faksdestinasjon konfig.-modus)
Hvis ”Faksdestinasjon konfig.-modus” er aktivert, kan ikke fakser sendes i høyttalermodus. Det vil imidlertid være mulig å sende dem gjennom en ekstern telefonlinje.

######

###### For å vise bekreftelsesmeldingen for destinasjonen før faksoverføring:

I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Faksdestinasjon konfig.-modus].

## Drift

### Destinasjon angitt med berøringstast / søkenummer / globalt adressesøk

Trykk på [Start]-tasten for å vise alle destinasjoner. Kontroller at destinasjonene er korrekte, og trykk på [Send bekreftelse]-tasten for å starte skanning av originalen.
Hvis destinasjonen ikke er korrekt, velg destinasjonen på nytt.

- Du kan velge flere berøringstaster for kontakter eller grupper, inkludert faksdestinasjoner.
- Før du trykker på [Send bekreftelse]-tasten, kan du endre skanneinnstillinger eller andre innstillinger. Trykk på og endre innstillingene.

### Destinasjon angitt med talltastene

Trykk på [Start]-tasten for å vise bekreftelsesmeldingen.
Trykk på [OK]-tasten, skriv inn destinasjonen på nytt med talltastene, og trykk på [Angi adresse]-tasten.
Hvis du skriver inn destinasjonen igjen korrekt, blir den godkjent.
Trykk på [Start]-tasten igjen for å vise alle destinasjoner. Kontroller at destinasjonene er korrekte, og trykk på [Send bekreftelse]-tasten for å starte skanning av originalen. Hvis destinasjonen ikke er korrekt, angi korrekt destinasjon.

- Hvis destinasjonen du skriver inn på nytt ikke er korrekt, vises en melding. Trykk på [OK]-tasten og skriv inn destinasjonen på nytt. Hvis feil adresse skrives inn tre ganger for bekreftelse, blir alle tidligere innstillinger kansellert og du blir sendt tilbake til den første skjermen.
- Du kan bruke talltastene og angi faksnummeret serielt. Trykk i så fall på for å angi destinasjonsfaksnummeret som skal legges til.
- Hvis underadressen, kode og pause er angitt, angi disse under bekreftelsen.
- Før du trykker på [Send bekreftelse]-tasten, kan du endre skanneinnstillinger eller andre innstillinger. Trykk på og endre innstillingene.

### Når en faks som ble valgt fra adresser nylig sendt har blitt sendt på nytt

En bekreftelsesskjerm vises basert på metoden brukt for å angi destinasjonen under forrige overføring.
Tilbake til toppen