# ENHETSKONTROLL

Ulike enheter som er festet på maskinen kan stilles inn.

### INNSTILLING FOR ORIGINALSTØRRELSESINDIKATOR

En av åtte grupper med standardstørrelser for originaler som vist nedenfor kan velges for påvisning med funksjonen for påvisning av originalstørrelse.

Valg | Påviselige originalstørrelser
--- | ---
DOKUMENTGLASS | Dokumentmaterskuff (automatisk dokumentmater)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")
AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")
Inch-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Inch-2 | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Inch-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5 (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4

###### Avbryt registrering på dokumentglass

Påvisning av originalstørrelse på dokumentglasset kan deaktiveres. Når dette er gjort, blir alle originaler som plasseres på dokumentglasset behandlet som originaler med spesialstørrelse.

### Deaktivere enheter/stifteinnstilling

###### Deaktivere dokumentmater

Bruk denne innstillingen til å hindre bruk av automatisk dokumentmater, slik som ved funksjonssvikt på materen. (Når innstillingen er aktivert, kan man fremdeles skanne med dokumentglasset.)

###### Original innmatingsmodus

Følgende modi for mating av originaler kan angis som standard i kopieringsmodus, bildesendingsmodus, skann til HDD-modus og modus for lagring på ekstern minneenhet. Når en modus er hyppig brukt, vil dette spare deg for å velge modusen i en annen modus hver gang du vil bruke den.

- Originaler med blandet format (samme bredde (bare kopieringsmodus) / ulik bredde)
- Sakte skann-modus
- Hopp over tom side*

* Ekskluderer faksmodus og Internett-faksmodus.

###### Deaktivere dupleks

Dette brukes til å deaktivere 2-sidig utskrift, som når dupleksmodulen feiler.

###### Deaktivere høykapasitetskassett

Denne innstillingen brukes til å forby bruk av høykapasitetsskuffen, f.eks. ved feilfunksjon.

###### Deaktivere skuffeinnstillinger

Denne innstillingen brukes til å hindre skuffinnstillinger (bortsett fra enkeltmaterskuffen).

###### Deaktivere etterbehandler

Denne innstillingen brukes til å forby bruk av etterbehandler eller heftebehandler, f.eks. ved feilfunksjon.

###### Deaktivere enkeltmaterskuff

Deaktiverer bruken av enkeltmaterskuff.

###### Deaktivere innlegging

Deaktiverer bruken av innlegger.

###### Deaktivere forskyvning

Deaktiverer bruken av forskyvningsskuff.

###### Deaktivere stifter

Denne innstillingen brukes til å forby bruk av stifter, f.eks. ved feil i stiftefunksjonen til ferdiggjører.

###### Automatisk ryggstift

Ryggstifting skjer automatisk når folderkopieringsfunksjonen brukes.

###### Justering av ryggfals/stifteposisjon

Denne innstillingen brukes til å justere stifteposisjonen (stiftebrettposisjonen) når heftebehandler er installert og ryggstiftingsfunksjonen brukes.
Verdien kan justeres i trinn på 0.25 mm innenfor et område på +/-2.0 mm fra hjemposisjonen for hver papirstørrelse.

###### Justering av ryggstiftingsinnstilling

Denne innstillingen brukes til å justere stifteposisjonen når ferdiggjører med ryggstifting (100-arksstifting) er installert, og ryggstiftingsfunksjonen benyttes.
Angi en verdi mellom +/-3,0 mm i trinn på 0,1 mm.

###### Deaktiver hulling

Denne innstillingen brukes til å forby bruk av hulling, f.eks. ved feilfunksjon i hullingsmodulen i etterbehandler eller heftebehandler.

###### Deaktivere bretteenhet

Denne innstillingen brukes til å deaktivere bretteenheten.
Du kan bruke ryggbretting sammen med ferdiggjører med ryggstifting selv om bretteenheten er deaktivert.

###### Deaktivere beskjæringsmodul

Denne innstillingen brukes til å deaktivere beskjæringsmodulen.

### Deaktivere fargemodus

(Når det oppstår et fargerelatert problem)
Hvis det oppstår et fargerelatert problem og utskrift ikke er mulig, kan du blokkere bruk av fargemodus midlertidig.
Denne funksjonen brukes kun i nødsfall. Når denne innstillingen først er aktivert, kan den kun deaktiveres av en servicetekniker. Kontakt din forhandler eller en autorisert servicerepresentant umiddelbart for å få en servicetekniker til å avbryte innstillingene og løse problemet.

### Innstilling for autovalg av papir

Papirtypene* som automatisk papirvalg vil velge, kan spesifiseres. Velg en av følgende innstillinger:

- Vanlig papir
- Vanlig og resirkulert papir
- Resirkulert papir

Funksjonen for automatisk papirvalg kan ikke velge andre papirtyper enn de som er spesifisert i denne innstillingen.
* Papirtypen stilles inn for hver papirskuff ved å velge [Systeminnstillinger] i Innstillingsmodus → [Papirskuffinnstillinger]

### Innstilling av tandemtilkopling

Når to maskiner brukes som nettverksskrivere med TCP/IP-protokoll, kan du bruke denne innstillingen til å konfigurere portnummer og IP-adresse for maskinen som brukes som tandemslavemaskin.

###### Deaktivere mastermaskinmodus

Aktiver denne innstillingen for å hindre tandemoverføring. (Normalt er ikke denne innstillingen nødvendig.)

###### Deaktivere slavemaskinmodus

Aktiver denne innstillingen for å hindre tandemmottak. (Normalt er ikke denne innstillingen nødvendig.)
Fabrikkstandardinnstilling for portnummeret er "50001". Ikke endre portnummeret, med mindre du får problemer med denne innstillingen.
For å bruke tandemfunksjonen når brukerautentisering er aktivert, må samme påloggingsnavn og passord brukes på både hovedmaskinen og slavemaskinen. Hvis samme påloggingsnavn og passord ikke brukes, vil sideantallet kanskje ikke bli lagt til riktig brukertelleren eller kanskje bare mastermaskinen skriver ut.

### Finn standard i auto fargemodus

Når fargemodus er satt til auto, kan vippepunktet for avlesning av om originalen er farge eller svart/hvitt settes til ett av 5 nivåer. Med innstillingen [Nærmere S/H], gjenkjennes originalene lettere som svart-hvitt-dokumenter. Med innstillingen [Nærmere farge], gjenkjennes originalene lettere som fargedokumenter.

### Autoveksling av ferdiggjøringsskuffer

Når ferdiggjørerens øvre skuff er fylt med papir, byttes utmatingsskuffen automatisk til nedre utmatingsskuff.
Hvis ferdiggjørerens nedre skuff velges for papirutmating, mates papirene kun til ferdiggjørerens nedre skuff.

### Innstillinger for varmeenhetskontroll

Disse brukes til å styre tonervarmetemperaturen i henhold til papirvekten.
Disse innstillingene gjelder for vanlig papir, resirkulert papir, hullet papir, forhåndstrykt papir, brevhodepapir, farget papir og brukertypepapir.
Du kan velge "60 g/m2 til 89 g/m2" eller "90 g/m2 til 105 g/m2" ("16 til 23 lbs." eller "23+ til 28 lbs.").

- Sørg for at du bare bruker papir som er i samme vektområde som det som er angitt her. Ikke bland vanlig papir eller annet papir som er utenfor dette området med papiret i skuffen.
- Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.

### Listeutskrift

Angi [Ensidig] eller [Tosidig] utskrift i Listeutskrift.

### Redusere svarte streker

Velg om du vil bruke funksjonen som reduserer svarte streker, eller ikke.
Redusere svarte streker kan brukes med funksjonene Skanne original, Bildesending og Skanne til HDD.
Hvis Redusere svarte streker er aktivert, kan de følgende alternativene velges.

- Behandle tynne svarte streker
- Normal
- Behandle tynne og tykke svarte streker

###### Vis advarselsmelding når svarte streker oppdages.

Velg dette alternativet for å vise en advarselsmelding når svarte streker oppdages av dokumentmateren.

### Registreringstilpassing

Ulike enheter som er festet på maskinen kan stilles inn.
Hvis fargene er feilplassert på fargeutskriften, kan du justere fargenes utskriftsposisjon.
Trykk på [Automatisk justering]-tasten for å justere kontrasten. Det vises en melding når du trykker på tasten. Trykk på [Utfør]-tasten.

### Optimering av en harddisk

Ulike enheter som er festet på maskinen kan stilles inn.
Denne funksjonen optimaliserer maskinens harddisk ved å defragmentere data. Hvis det kjøres en jobb får du opp en melding. Optimalisering igangsettes ikke før jobben er ferdigkjørt. Mens optimaliseringen pågår, kan ikke de følgende operasjonene utføres:

- Tilgang til Innstillingsmodus (nettversjon), og mottak av utskriftsdata
- Bruk av taster på kontrollpanelet
- Avstengning av strømmen med hovedstrømbryteren på maskinen
- Auto strømavstengning

Når optimalisering er fullført, startes maskinen automatisk på nytt.
Når dokumentarkiveringsfunksjonen brukes hyppig, og utmating av filer virker noe tregt, kan optimalisering av harddisken bedre ytelsen.

### Fikseringsenhet rensemodus

Bruk denne funksjonen for å rengjøre maskinens fikseringsenhet når prikker eller annen smuss vises på papirets utskriftsside. Når denne funksjonen kjøres, blir det skrevet ut et papir med ”V” og fikseringsenheten rengjøres.
Hvis du ikke ser forbedring etter at funksjonen er brukt første gang, kan du prøve å kjøre funksjonen på nytt.

### PTC-rengjøringsmodus

Denne maskinen gjennomfører automatisk rengjøring med jevne mellomrom, og det er vanligvis ikke nødvendig å kjøre denne modusen. Kjør denne modusen kun i tilfeller der fargede linjer (lineært ujevne farger) oppstår på utskriften.

### MC-rengjøringsmodus

Denne maskinen gjennomfører automatisk rengjøring med jevne mellomrom, og det er vanligvis ikke nødvendig å kjøre denne modusen. Kjør denne modusen kun i tilfeller der svarte eller fargede linjer (lineært ujevne farger) oppstår på utskriften.

- Ikke bruk denne funksjonen hvis det ikke vises svarte eller fargede linjer. Hvis du bruker denne funksjonen under normale forhold, kan det føre til at rengjøreren forringes.

Tilbake til toppen