# SENDE FAKS

## Oversikt

Metodene som kan brukes til å sende en faks fra maskinen beskrives nedenfor. Velg metoden som passer best dine behov.

### Fakse flere originalsider

Bruk den automatiske dokumentmateren.
Originalene skannes til minnet og overføres deretter (minneoverføring).
Når flere originalsider legges i linjepausemodus, sendes de sekvensielt fra den skannede siden parallelt med skanneprosessen (Rask Elektronisk Sending).

- BRUKE DEN AUTOMATISKE DOKUMENTMATEREN TIL SENDING AV FAKS I TX-MINNEMODUS

###### Lagre en faksjobb

Hvis overføringen ikke kan startes umiddelbart fordi linjen er i bruk, blir alle sidene skannet og lagret i minnet. Hvis du vil prøve å sende en faks mens en annen jobb er i gang, kan du lagre faksjobben. For å kontrollere den lagrede faksjobben, hent frem jobbstatusskjermen.

- JOBBSTATUSSKJERM

- Hvis minnet blir fullt mens den første originalsiden skannes, vil overføringen stoppe. Hvis minnet blir fult mens originalene skannes etter første side har blitt skannet, lagres originalsidene som allerede er skannet.
- Når overføringen er ferdig, fjernes de skannede originalsidene fra minnet. Når dokumentarkiveringsfunksjonen brukes, lagres imidlertid overførte fakser.
  - LAGRE SKANNEDE ORIGINALER SOM DATA
  - LAGRE SKANNEDE ORIGINALER SOM DATA
- Hvis Jobb Lages er aktivert, kan du velge den automatiske dokumentmateren eller dokumentglasset til å skanne originalen. Denne sendemetoden er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av funksjonen.
  - SENDE ET STORT ANTALL SIDER

Når linjen er opptatt eller en kommunikasjonsfeil oppstår, sendes automatisk faksene på nytt som standard. Faksjobber lagres automatisk (minneoverføring) i følgende situasjoner.

- Linjen på maskinen er opptatt fordi en annen faksjobb pågår eller maskinen er opptattstatus.
- Det finnes en lagret faksjobb.
- En av følgende funksjoner brukes for overføring
  - Gruppeoverføring, Overføring med F-kode, Tidsinnstilt overføring, Bokskanning, Bokskille, 2 i 1, Kortformat, Jobb Lages, Originalteller
- Dokumentglasset brukes (unntatt når høyttaleren brukes til å ringe)

###### For å deaktivere innstillingen Rask Elektronisk Sending:

I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Sendeinnstillinger] → [Rask Elektronisk Sending].
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vil ikke minneoverføring begynne før alle sidene har blitt skannet.

### FAKSE TYKKE ORIGINALER ELLER SIDER I EN BOK

Legg en original på dokumentglasset.

- BRUKE DOKUMENTGLASSET TIL Å SENDE EN FAKS I TX-MINNEMODUS

- Rask Elektronisk Sending er ikke tilgjengelig når en faks sendes fra dokumentglasset.
- Når du skanner en original med flere sider, skann sidene én om gangen.

### SENDE EN FAKS FORAN LAGREDE FAKSJOBBER

Send faksen i direkte overføring-modus. Originalen overføres direkte til den mottakende faksmaskinen uten at den skannes til minnet.
Når direkte overføring-modus brukes, vil overføringen begynne så snart overføringen som pågår er fullført (før eventuelle lagrede faksjobber).
Trykk på [Send direkte]-tasten på handlingspanelet for å sende en faks.

- BRUKE DEN AUTOMATISKE DOKUMENTMATEREN TIL SENDING AV FAKS I DIREKTE TX-MODUS
- BRUKE DOKUMENTGLASSET TIL Å SENDE EN FAKS I DIREKTE TX-MODUS

Når overføring i direkte overføring-modus er ferdig, endres modusen automatisk tilbake til minneoverføringsmodus.
I direkte overføring-modus kan du ikke bruke [Forhåndsvisning]-tasten.
Tilbake til toppen