# MOTTA/SEND FAKSDATA

Angi mottak og videresending av faks.

### Innstillinger av internettfaks

Disse innstillingene kan konfigureres når ekspansjonssett for Internett-faks er installert.

###### Liste over innstillingsalternativer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Mottaksstart | Trykk på denne tasten hvis du umiddelbart vil koble til e-postserveren (POP3-server) og sjekke mottatte Internettfakser. Hvis du har mottatt Internettfakser, blir de hentet og skrevet ut.
Tast for manuelt mottak på første skjermbilde | Dette viser [I-Faks Manuelt mottak]-tasten på startskjermen i Internett-faksmodus.
Videresend mottatte data | Når maskinen ikke kan skrive ut fordi den er tom for papir eller toner, kan mottatte fakser videresendes til en annen Internett-faksmaskin.

- Hvis du vil ha en forklaring av innstillingene knyttet til faksfunksjonen, kan du se MOTTA/SEND FAKSDATA – FAKSFUNKTIONER.
- For å aktivere ”Mottaksstart”, må du konfigurere POP3-servers innstillinger. Se Innstillinger av Internett-faks i Innstillingsmodus.
- For å registrere en videresendingsadresse, se ”Still inn adresse for videresending av data” i ”Innstillingsmodus”.
- Hvis videresendingen ikke var vellykket fordi overføringen ble avbrutt eller det oppsto en kommunikasjonsfeil, blir faksene som skulle videresendes, returnert til maskinens utskriftskø.
- Hvis de første sidene av en faks ble skrevet ut, vil kun de sidene videresendes som ikke ble skrevet ut.
- Hvis du velger [Systeminnstillinger] i Innstillingsmodus (administrator) → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] og hvis [Hold innstilling for mottatt datautskrift] er aktiver, blir du bedt om å angi et passord. Angi korrekt passord med nummertastene.

Videresending er ikke mulig hvis ingen fakser ble mottatt eller et videresendingsfaksnummer ikke er programmert.

###### Slik avbryter du videresending

Trykk på jobbstatusvisningen og avbryt faksvideresending på samme måte som for en overføringsjobb.
Tilbake til toppen