# UTSKRIFT AV PASSORDBESKYTTET FAKS (HOLD INNSTILLING FOR MOTTATT DATAUTSKRIFT)

## Oversikt

Hvis du aktiverer [Hold innstilling for mottatt datautskrift], kan du lagre mottatt data uten å skrive det ut, og skrive det ut med et passord. Når denne funksjonen brukes, vil en skjerm for passordinntasting vises i berøringspanelet når en faks mottas.

###### For å aktivere hold innstilling for mottatt datautskrift:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Hold innstilling for mottatt datautskrift].

### Gjenværende faksminne

Hvis de mottatte faksene ikke skrives ut eller slettes, vil faksminnet fylles opp og maskinen vil ikke kunne ta i mot nye fakser. Du bør derfor skrive ut dataene så snart som mulig og ikke oppbevare dem unødig i minnet.
Det gjenværende faksminnet vises på det første skjermbildet i faksmodus.
Hvis det er lite minne igjen, vises en varselsmelding.

De mottatte faksene vil bli lagret i minnet uavhengig av om de ble mottatt automatisk eller manuelt.

## Drift

Utskriften begynner når det tidligere programmerte firesifrede passordet er tastet inn med talltastene.
Når du trykker på [Avbryt]-tasten, lukkes skjermen for inntasting av passord. Den åpnes igjen når du trykker på eller bytter modus. Data i minnet-tasten blinker på berøringspanelet.

###### For å vise listeskjermen over mottatte data etter å ha angitt passordet:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Innstilling forhåndsvisning] → [Innstilling av bildekontroll mottatt data].
Tilbake til toppen