# SENDE BEGGE SIDER AV ET KORT TIL ÉN ENKELT SIDE (KORTFORMAT)

## Oversikt

Send for- og baksiden av kort som én enkelt side, uten bryet med å sende hver side separat.

Legg originalen på dokumentglasset.

- Hvis skannestørrelsen er større enn sendestørrelsen, vil det føre til en sendefeil.
- Forholdet kan ikke spesifiseres og ”Innstillinger for rotering av sending” kan ikke velges.

## Drift

1. #### Legg et kort med forsiden ned på dokumentglasset

   - DOKUMENTGLASS

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Kortformat]-tasten

4. #### Trykk på [På]-tasten, og angi ønsket originalstørrelse

   Trykk på områdene som viser originalens bredde og høyde, og angi størrelse ved hjelp av talltastene.
   Eller trykk på for å angi størrelsen.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   - Hvis du angir [Tilpass til sendestørrelse] til , forstørres eller forminskes originalen med den aktuelle kopigraden for originalstørrelsen.
   - Etter å ha valgt Kortformat, trykker du på [Original] på det første skjermbildet for å endre original skannestørrelse eller sendestørrelse. I dette tilfellet vises skjermen i dette trinnet når du trykker på Skannestørrelse-tasten. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir sendestørrelse, kan du se "SPESIFISERE SENDESTØRRELSEN TIL BILDET".
   - Trykk på [Nullstill str.]-tasten for å slette innstillingen for den angitt størrelsen:

   ###### Slik avbryter du innstillingene for kortformat:

   Trykk på [Av]-tasten.

5. #### Trykk på [Start]-tasten, og skann forsiden

   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.

6. #### Legg et kort med forsiden opp på dokumentglasset, og trykk på [Start]-tasten for å skanne baksiden

   - Før du skanner baksiden av kortet, trykk på [Funksjonsrev.]-tasten på berøringspanelet for å endre kontrast.
   - Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å sjekke utskriften, og trykk deretter på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde. Trinn 7 er ikke påkrevd nå.

7. #### Trykk på [Les-Slutt]-tasten.

   Du hører en pipelyd som indikerer at overføringen er ferdig.
   Hvis du vil fortsette med å skanne forsiden av kortet, kan du trykke på [Funksjonsrev.]-tasten for å endre kontrast, oppløsning, skannestørrelse og sendestørrelse.

Tilbake til toppen