# SLÅ MASKINEN PÅ/AV OG STARTE DEN PÅ NYTT

## Oversikt

Dette avsnittet forklarer hvordan du slå maskinen på/av og hvordan du starter den på nytt.
Bruk to strømknapper: hovedstrømbryteren på innsiden av frontdekselet, nederst i venstre hjørne, og [STRØM]-knappen på betjeningspanelet.

## Drift

### Slå maskinen på

- Sett hovedstrømbryteren i ””-stilling.
  Strømindikatoren på betjeningspanelet vil blinke grønt. [STRØM]-knappen fungerer ikke når hovedstrømindikatoren lyser grønt.
- Når hovedstrømindikatoren lyser grønt, trykker du på [STRØM]-knappen.

### Slå maskinen av

Slå maskinen av ved å trykke på [STRØM]-knappen, og vri deretter hovedstrømbryteren til ””-stillingen.

### Starte maskinen på nytt

For at enkelte innstillinger skal tre i kraft må maskinen startes på nytt. Start maskinen på nytt slik meldingen gir beskjed om i berøringspanelet (slå maskinen av ved å trykke på [STRØM]-knappen, og trykk på den igjen for å slå på maskinen).

- Når du bruker faks- eller Internett-faksfunksjonen, skal hovedstrømbryteren alltid stå i ””-posisjonen.
- For at enkelte innstillinger skal tre i kraft må maskinen startes på nytt. I enkelte maskintilstander vil det ikke være tilstrekkelig å starte maskinen på nytt med [STRØM]-knappen for at innstillingene skal tre i kraft. Hvis dette skjer, slå av hovedstrømbryteren og så den så på igjen.

- Når du slår av hovedstrømbryteren, trykker du på [STRØM]-knappen på betjeningspanelet og stiller deretter hovedstrømbryteren til ””-stillingen.
  Etter et uventet strømavbrudd, slå maskinen på igjen og slå den så av i korrekt rekkefølge.
  Hvis du lar maskinen stå i lang tid med hovedstrømmen slått av før [STRØM]-knappen slås av, kan det oppstå unormal støy, dårlig bildekvalitet og andre problemer.
- Slå av både [STRØM]-knappen og nettstrømsbryteren, og plugg fra strømledningen hvis du har mistanke om maskinfeil, hvis det er et kraftig tordenvær i nærheten eller hvis du flytter maskinen.

Tilbake til toppen