# SENDEINNSTILLING FOR DESTINASJON SOM KJØRER I MANGE DRIFTSMODI

## Oversikt

Når du kringkaster et dokument til destinasjonen som kjører i mange driftsmodi, f.eks. Skannermodus og Internett-faksmodus, gjenspeiles innstillingen i alle modi, selv om du har angitt overføringen på hvilken som helst modusskjerm. Merk følgende unntak:

Sendestørrelse | Når filformatet er satt til [TIFF-S] i Internett-faksmodus, er det bare mulig å overføre i A4R-størrelse (8-1/2" x 11"). Hvis du skanner en original som er større enn A4 (8-1/2" x 11"), forminskes den automatisk til A4R (8-1/2" × 11"R) før overføring.
Oppløsning (bilde) | Sider sendes med konfigurerte innstillinger i hver modus.
Filformat (filkomprimeringsfunksjon) | I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Skanne-innstillinger] → [Skanne-innstillinger] og kompresjonsformatet valgt av [Komprimeringsfunksjon ved videresending] brukes.
Fargeskanning | I skannemodus sendes originalen i Mono2 til Internett-faksdestinasjoner og i farger til skannedestinasjoner hvis fargemodusinnstillingen er satt til [Full farge]. Hvis du ønsker å sende det samme bildet som Internettfaks eller faks til alle destinasjonene, trykker du på [Send samme bilde som faksadresse]-tasten ([Send samme bilde som I-faksadresse]-tasten hvis kun utvidelsespakken for Internett -faks er installert) på handlingspanelet.
Originalantall | Kun gyldig i modusen som er valgt for øyeblikket.
Filstørrelse for skanning | I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Skanne-innstillinger] → [Skanne-innstillinger] → [Komprimeringsfunksjon ved videresending]. Hvis datastørrelsesesgrensen for videresendingsdestinasjonen er angitt av [Stille inn maks. antall sendedata(E-post)] eller [Maksimum størrelse på datavedlegg (FTP/Desktop/Nettverksmappe)], blir destinasjonene uten slike grenser også begrenset.
2 i 1 | Denne modusen er bare tilgjengelig for faks og Internett-faks. Den hører sammen med en modus med en spesifikk funksjon.
Fargeutfall | Denne modusen er tilgjengelig for skanner- og datainngang. Den hører sammen med en modus med en spesifikk funksjon.

Tilbake til toppen