# ETTERBEHANDLER MED RYGGSTIFTING (100-ARKSSTIFTING)

## Oversikt

Dette inkluderer forskyvningsfunksjonen som mater ut sorterte papirark mens den forskyver hvert papirsett, stiftesorteringsfunksjonen som stifter hvert sett av utskriftene, ryggstiftingsfunksjonen som stifter i midten av arkene og bretter dem i to, og papirbrettingsfunksjonen som bretter papiret i to.
Hvis du vil lage hull i trykt papir, må du installere en stansemodul (ekstrautstyr).

### Funksjonsnavn

Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.

×
Oppsamlingsenhet på stiftemaskin
Denne stabler papir som skal stiftes.
×
Utmatingsbrett
Stiftede og sorterte utskrifter sendes til denne skuffen.
Skuffen er skyvbar. Utvid skuffen for å skrive ut på store papirer (størrelsene A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Skuff for ryggstifting
Ryggstiftede hefter mates til denne skuffen.
×
Toppdeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Forsideomslag
Åpne dette dekselet for å skifte ut stiftekassetten eller fjerne en stiftstopp.

- Unngå å plassere tunge gjenstander på ferdiggjøreren, og trykk ikke ferdiggjøreren (100-arksstifting) nedover.
- Utvis varsomhet når du slår på strømmen og når maskinen skriver ut, ettersom skuffen kan bevege seg opp og ned.
- En etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) kan ikke installeres samtidig med en ferdiggjører.

### Forbruksmateriell

Etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) krever følgende stiftekassett:

###### Etterbehandlingsenhet

Stiftekassett (ca. 5000 stifter per kassett × tre kassetter) MX-SCX2

###### Ryggstiftenhet

Stiftekassett (ca. 2000 stifter per kassett × fire kassetter) MX-SCX3

### Sette i ny kassett (ferdiggjørerenhet)

Når stiftekassetten er tom for stifter, vil en melding komme opp på betjeningspanelet. Følg driftsprosedyren for å skifte ut stiftekassetten.

1. #### Åpne frontdekslet

2. #### Trykk inn de grønne delene av stiftebeholderen og dra beholderen opp og ut

3. #### Fjern den tomme stiftekassetten

   Hvis det er flere stifter igjen, kan ikke stiftekassetten fjernes.

4. #### Sett inn en ny stiftekassett i stiftebeholderen

   Skyv stiftebeholderen inn til den klikker seg på plass.

5. #### Installer en stiftebeholder

   Skyv stiftebeholderen inn til den klikker seg på plass.

6. #### Lukk frontdekselet

   Foreta en prøvekopi med stiftesorteringsfunksjonen for å bekrefte at stiftingen skjer på riktig måte.

### Sette i ny kassett (ryggstiftingsenhet)

Når stiftekassetten er tom for stifter, vil en melding komme opp på betjeningspanelet. Følg driftsprosedyren for å skifte ut stiftekassetten.
Fjern alle papirer fra utmatingsskuffen til etterbehandleren med ryggstifting (100-arksstifting) før du starter denne prosedyren. Ikke legg papirer du har fjernet tilbake i utmatingsskuffen.

1. #### Åpne frontdekslet

2. #### Ta tak i håndtaket på ryggstiftingsenheten og dra den langsomt ut til den stopper

3. #### Senk utløserspaken for stiftebeholderen og fjern stiftebeholderen

   Trekk stiftebeholderen ut mot venstre.
   Skift ut begge stiftekassettene.

4. #### Trykk på låseknappen for å åpne utløserspaken

5. #### Fjern den tomme stiftekassetten

   Trykk på låseknappen for å åpne utløserspaken.

6. #### Installer en ny stiftekassett

   Skyv stiftebeholderen inn til den klikker seg på plass.

7. #### Trykk på låseknappen for å åpne utløserspaken

8. #### Skyv stiftebeholderen godt inn igjen

   Tilpass på stiftebeholderen med på enheten.
   Skyv stiftebeholderen inn til den klikker seg på plass.

9. #### Skyv ryggstiftingsenheten inn

10. #### Lukk frontdekselet

    Foreta en prøveutskrift eller -kopi med stiftesorteringsfunksjonen for å bekrefte at stiftingen skjer på riktig måte.

### Avhending av stifteavfall (ferdiggjørerenhet)

Når en ferdiggjører brukes til stifting, produseres stifteavfall.
Stifteavfallet samles opp i stifteavfallsboksen.
Følg trinnene nedenfor for avhending av stifteavfall.

1. #### Åpne frontdekslet

2. #### Ta tak i fliken på stifteavfallsboksen, trekk boksen forsiktig ut og avhend stifteavfallet

   - Ikke stikk fingrene inn i stifteavfallsboksen. Stiftene kan stikke deg og skade fingrene dine.
   - Ikke avhend stifteavfallet i en plastpose. Stiftene kan lage hull i posen.

3. #### Sett stifteavfallsboksen på plass igjen

   Påse at stifteavfallsboksen settes tilbake på korrekt måte.

4. #### Lukk frontdekselet

### Avhending av papiravfall

Når brettet papir beskjæres i beskjæringsinnstillinger, skapes papiravfall.
Papiravfallet samles opp i papiravfallsboksen.
Følg driftsprosedyren for å fjerne papiravfall.
Når beskjæringsfunksjonen brukes, blir et sidefall beskåret ved bretting, noe som gir et vakkert resultat.

1. #### Åpne frontdekslet

2. #### Grip tak i håndtaket til papiravfallsboksen, trekk boksen forsiktig ut og kast papiravfallet

   Samle papiravfallet i en plastpose eller annen beholder, og pass på så det ikke strøs utover.

3. #### Skyv boksen forsiktig tilbake

4. #### Lukk frontdekselet

Tilbake til toppen