# SKANNE ET DOKUMENT TIL AVSPØRRINGSMINNE MED F-KODE

Du må skanne og lagre dokumentene i minneboksen med F-kode (avspørringsminne) slik at de kan sendes til en annen maskin.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Minneboks]-tasten.

3. #### Trykk på [Avspørringsminne]-fanen

4. #### Trykk på tasten til minneboksen med F-kode (avspørringsminne)

5. #### Trykk på [Endre antall ganger]-tasten på handlingspanelet og angi antall avspørringer

   Hvis du vil slette originalen etter overføring, trykk på [OK]-tasten. Hvis du vil sende originalen flere ganger, trykk på [Ubegrenset]-tasten. Endre innstillingene etter behov.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

6. #### Konfigurere originalinnstillinger og andre funksjoner

   Du kan ikke angi Program, Tidsinnstilling, Transaksjonsrapport, Avspørring og Dokumentarkivering.

7. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.

Tilbake til toppen