# HOPPE OVER TOMME SIDER I EN ORIGINAL (HOPP OVER TOM SIDE)

## Oversikt

Hvis den skannede originalen inneholder tomme sider, hopper denne funksjonen over dem og kopierer bare sider som ikke er tomme.
Hvis en original med én tom side skannes, hoppes tomme sider over for 2-sidig kopiering.

Avhengig av originalen kan det hende at enkelte sider som ikke er tomme, påvises som tomme sider og derfor ikke kopieres, og enkelte sider som er tomme, påvises kanskje ikke som tomme sider og kopieres derfor.

## Drift

1. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [Tom side Hopp over]-tasten

3. #### Trykk på [Hopp over tom side]- eller [Hopp over tom side og bakside]-tasten

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du Tom side Hopp over-innstillingen:

   Trykk på [Av]-tasten.

4. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

5. #### Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

6. #### Kontroller bekreftelsesmelding, og trykk på [Utfør]-tasten for å begynne å kopiere

   På bekreftelsesskjermen vises antall skannede originalark i (A), antall skannede sider i (B) og antall kopier, med unntak av tomme sider, i (C). Hvis for eksempel fem originalark som inkluderer to tomme sider skannes med dupleksskanning, vil (A) vise "5", (B) vise "10" og (C) vise "8".

Tilbake til toppen