# STANSEMODUL (MX-PN12A, MX-PN12B, MX-PN12C, MX-PN12D)

## Oversikt

Stansemodulen kan installeres på en ferdiggjører (50-arksstifting) eller etterbehandler med ryggstifting (50-arksstifting) for å lage hull i papiret som skal skrives ut.
En ferdiggjører (50-arksstifting) eller etterbehandler med ryggstifting (50-arksstifting) kreves for å installere stansemodulen.

### Avhending av hullingsavfall

Hullingsavfall fra stansede hull samles opp i hullingsavfallsboksen.
Følg driftsprosedyren for å fjerne hullingsavfall.

1. #### Åpne frontdekslet

2. #### Grip tak i håndtaket til hullingsavfallsboksen, trekk den forsiktig ut og kast hullingsavfallet

   Samle avfallet etter hullingen i en plastpose eller annen beholder, og pass på så det ikke strøs utover.

3. #### Skyv boksen forsiktig tilbake

4. #### Lukk frontdekselet

Tilbake til toppen