# OVERFØRING AV AVSPØRRINGSMINNE MED F-KODE

## Oversikt

En original kan sendes fra minneboksen med F-kode (avspørringsminne) på din maskin til en annen maskin hvis operatøren på den andre maskinen ber om den. Dokumentet sendes først når operatøren taster inn den riktige F-koden (deladresse og kode) som er angitt på din maskin.
Du må skanne og lagre dokumentene i minneboksen med F-kode på forhånd.

- Hvis det ligger et annet dokument i minneboksen (fellesboks), vil det sist skannede dokumentet bli lagt til etter det eksisterende dokumentet.
- Når et dokument sendes til destinasjonen, slettes det automatisk fra maskinen (fabrikkstandardinnstilling).

###### Slik oppretter du minnebokser med F-kode:

Velg [Systeminnstillinger] → [Minneboks Med F-Kode] i innstillingsmodus.
Tilbake til toppen