# FAKSOVERFØRINGSSEKVENS

Endre fra hovedskjerm eller hver modus til faksmodus og utfør følgende prosedyre.

- VELGE FAKSMODUS

## Drift

1. #### Legge i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Angi destinasjonsmaskinen

   Trykk på talltastene for å angi destinasjonsnummeret direkte, eller søk etter og hent adresseboken eller nummeret.

   - ANGI ET DESTINASJONSNUMMER MED TALLTASTENE
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Konfigurer skanneinnstillingene

   Angi originalens skannestørrelse, kontrast, oppløsning osv.

   - AUTOMATISK SKANNE BEGGE SIDER AV EN ORIGINAL
   - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN I PAPIRSTØRRELSE
   - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN VED HJELP AV NUMERISKE VERDIER
   - SPESIFISER SENDESTØRRELSEN TIL BILDET
   - ANGI SKANNEKONTRAST
   - ANGI BILDESKANNKVALITET
   - SENDE ET STORT ANTALL SIDER
   - SKANNE ORIGINALER AV ULIKE STØRRELSER
   - SKANNE TYNNE ORIGINALER
   - KONTROLLERE ANTALLET SKANNEDE ORIGINALARK

4. #### Angi Andre

   Konfigurer andre funksjoner enn skanneinnstillinger, som å sende to sider som én enkelt side.

   - ANDRE-SKJERM

5. #### Sende originalen

   Trykk på [Start]-tasten.
   - Du kan kontrollere forhåndsvisningsbildet ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten før du trykker på [Start]-tasten. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen.
   - Du kan lagre den skannede originalen som data ved å trykke på [Fil]-tasten eller [Hurtigfil]-tasten på handlingspanelet før du begynner faksoverføringen.
     - LAGRE SKANNEDE ORIGINALER SOM DATA
     - LAGRE SKANNEDE ORIGINALER SOM DATA
   - Hvis du la originalen på dokumentglasset, utfør følgende prosedyre for å sende en faks.
     - Når du sender en faks normalt (minneoverføring)
       Gjenta trinnene for å plassere og skanne originalene like mange ganger som det er originaler. Når alle originalene er skannet, kan du trykke på [Les-Slutt]-tasten. (Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk deretter på [Start]-tasten for å sende originalen.)
     - Når du sender en faks i direkte overføring-modus
       Originaler med flere sider kan ikke skannes i direkte overføring-modus. Trykk på [Start]-tasten for å starte overføringen.

Tilbake til toppen