# DELE ET HEFTE ETTER SIDETALL OG OVERFØRE SIDENE ETTER HVERANDRE (BOKSKILLE)

## Oversikt

De åpnede sidene av et ryggstiftet hefte deles etter side i henhold til faktisk siderekkefølge.
Når du bruker denne funksjonen, trenger du ikke å sortere originalsidene som skal sendes.

Denne funksjonen kan aktiveres når innstillingen for originalstørrelse er satt til [Auto].
Dokumentglasset er ikke tilgjengelig for denne funksjonen.

## Drift

1. #### Plassere originalene i den automatiske dokumentmateren

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER

2. #### Angi destinasjonens faksnummer

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Bokskille]-tasten

4. #### Velg innbindingskanten for originalen

   Kontroller forhåndsvisningsbildet som vises på skjermen, og påse at innbindingskanten er riktig.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du bokskille:

   Trykk på [Av]-tasten.

5. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.

Tilbake til toppen