# ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN

Hvis en LDAP-server er konfigurert i Innstillingsmodus (administrator), kan du søke etter ønsket destinasjon fra den globale adresseboken og hente destinasjonsfaksnummeret.

## Drift

1. #### Trykk på [Globalt adressesøk]-tasten på handlingspanelet

2. #### Trykk på LDAP-serveren du ønsker å bruke

   Hvis bare én LDAP-server er lagret, er det ikke nødvendig å utføre dette trinnet. Hvis det vises en autentiseringsskjerm for LDAP-serveren, angir du brukernavn og passord.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

3. #### Trykk på for [Objekt], og velg objektet du vil søke etter fra [Navn] eller [Adresse/nummer]

4. #### Angi et nøkkelord og trykk på [Søk]-tasten

   Når du trykker på nøkkelordboksen, vises det virtuelle tastaturet.
   Søkeresultatene vises etter en kort stund.
   Angi søketegn (maksimum 64 tegn). Systemet søker etter navn som starter med bokstavene som ble angitt.
   En asterisk * kan brukes på følgende måte:
   XXX *: Navn som begynner med XXX
   * XXX: Navn som slutter på XXX
   * XXX *: Navn som inneholder XXX
   AA * XX: Names som begynner med AA og slutter på XX.

5. #### Trykk på berøringstasten for destinasjonen

   - Trykk på adressen og trykk på for å legge til flere destinasjoner kontinuerlig.
   - Trykk på berøringstasten, og trykk deretter på [Bekreft adresseinformasjon]-tasten for å vise lagret informasjon.

   ###### Hvis ingen destinasjon blir funnet:

   Endre søkekriterier, og trykk på [Søk igjen]-tasten.

Tilbake til toppen