# TILFØYE MARGER FOR KOPIERING (MARGFORSKYVNING)

## Oversikt

Denne funksjonen forskyver kopibildet mot høyre, venstre eller nedover for å justere margen.
Dette er praktisk når du ønsker å binde kopiene sammen med tråd eller i en mappe.

Uten bruk av margforskyvning | Med bruk av margforskyvning
--- | ---

###### Stifteposisjoner

Margforskyvning og Rotering av kopi kan ikke velges samtidig.

###### For å endre en standard margforskyvningsinnstilling:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for kopieringsfunksjon] (fane) → [Innstillinger for kopieringsfunksjon] → [Grunnoppsett for margforskyvning].

## Drift

1. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Margforskyvning]-tasten.

3. #### Trykk på retningen hvor du vil flytte bildet

4. #### Angir en margforskyvningsbredde

   Trykk på visningen av numerisk verdi for for- og baksiden, og angi et margområde med talltastene. Eller trykk på -tasten for å oppgi området.
   Hvis du angir [Juster 2. sideverdi til 1.]-avkrysningsboksen til , kan angi side 1 og 2 sammen.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### For å avbryte en margforskyvningsinnstilling:

   Trykk på [Av]-tasten.

5. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

6. #### Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen