# LASERENHET

## Oversikt

Når laserenheten blir skitten, kan det dannes linjemønstre (fargede linjer) på det trykte bildet. Hvis linjemønstre (fargede linjer) vises, må du rengjøre laserenheten.

###### Linjer (fargede linjer) forårsaket av en skitten laserenhet

- Fargede linjer viser alltid på samme sted. (Linjene er aldri svarte.)
- De fargede linjene er parallelle med papirmatingsretningen.
- Fargede linjer viser ikke bare på kopier, men også på utskrifter fra en datamaskin. (De samme linjene viser både på kopier og utskriftsjobber.)

## Drift

### Rengjøre laserenheten

1. #### Åpne frontdekslet (nedre)

2. #### Ta ut laserenhetens rengjøringsverktøy

   Rengjøringsverktøyet er festet til maskinens frontdeksel (nedre).
   1. (1) Trykk inn venstre side av rengjøringsverktøyet for å løsne det fra kroken
   2. (2) Sett den over kroken for å plassere den på baksiden
   3. (3) Vri rengjøringsverktøyet rundt knotten for å løsne det fra den høyre kroken.

3. #### Påse at renseren på tuppen av rengjøringsverktøyet ikke er tilsmusset

   Hvis renseren er tilsmusset, må du fjerne renseren fra rengjøringsverktøyet og skifte den ut med en ren. For mer informasjon om utskiftning av renseren, se ”Skift ut av renseren”.

4. #### Vend renseren nedover og sett verktøyet langsomt inn i hullet du ønsker å rengjøre på laserenheten

   Pass på at renseren peker nedover. Etiketter som ligner på (A) er festet til områder som må rengjøres.

5. #### Sett rengjøringsverktøyet helt inn i hullet og dra det deretter ut igjen

   Dra rengjøringsverktøyet ut til du kjenner at tuppen av verktøyet fjerner seg fra rengjøringsoverflaten på laserenheten.

6. #### Gjenta trinn 4 og 5 to eller tre ganger, og fjern deretter rengjøringsverktøyet

7. #### Gjenta trinn 4 til 6 for å rengjøre alle hullene (fire hull) i laserenheten

   Det er totalt fire hull som skal rengjøres i laserenheten.
   Rengjør alle hullene.

8. #### Skift ut rengjøringsverktøyet

   1. (1) Fest rengjøringsverktøyet til knotten og vri det rundt, og plasser deretter kanten (ikke-rengjøringssiden) på den høyre kroken
   2. (2) Løft venstre side av rengjøringsverktøyet over kroken for å feste det
   3. (3) Hekt rengjøringsverktøyet på kroken

9. #### Lukk frontdekselet

### Skift ut av renseren

1. #### Åpne frontdekslet (nedre) og ta ut en reserverenser

   Reserverenserne oppbevares i frontdekselet (nedre).
   Ta tak i enden av renseren og dra den ut av dekselet.

2. #### Fjern den tilsmussede renseren fra tuppen av rengjøringsverktøyet

   Ta godt tak i verktøyet der renseren er festet mens du bruker den andre hånden til å trykke ned kroken som renseren er festet i, og fjern renseren.

   Sett den fjernede renseren tilbake i det indre dekselet. Når du har skiftet ut renseren, må du passe på å lukke det indre dekselet.

3. #### Fest den nye renseren til rengjøringsverktøyet

   Tilpass renserkroken til festehullet i rengjøringsverktøyet. Ta godt tak i renseren og skyv rengjøringsverktøyet inn.

Tilbake til toppen