# VIDERESENDE MOTTATTE DATA MANUELT

## Oversikt

Mottatte data kan videresendes manuelt etter mottak.
Denne funksjonen er aktivert hvis [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Innstilling forhåndsvisning] er valgt i Innstillingsmodus (administrator) og hvis [Innstilling av bildekontroll mottatt data] er aktivert.

## Drift

Når data er mottatt, vises øverst på skjermen.

1. #### Trykk på [Hendelsesinformasjon]-fanen i Systeminformasjon, og trykk på [Sjekk faks mottaksbilde]-tasten

   De mottatte dataene blir oppført i liste.

   Du kan også vise listen over mottatte data ved å trykke på jobbstatusvisningen og deretter trykke på [Kontroller mottatte data]-tasten på handlingspanelet på jobbstatusskjermen.

2. #### Trykk på tasten til de mottatte dataene du vil videresende, og trykk på [Videresend til annen adresse]-tasten

   - Trykk på for å vise miniatyrbilder av mottatte bilder (minibildevisning) Du kan bytte mellom listevisning og miniatyrbilder avhengig av innstillingsmodus.
   - Du kan velge flere sett med mottatte data.

   Når du velger kun én mottatt data, trykker du på [Bekreft bilde]-tasten på handlingspanelet, og sjekker bildet på forhåndsvisningsskjermen.

3. #### Velg destinasjonen fra adressebokskjermen, og trykk på [Start]-tasten.

Tilbake til toppen