# SHARP OSA-INNSTILLINGER

Følgende innstillinger er relatert til Sharp OSA.
Du kan bruke Sharp OSA-innstillingene hvis maskinen har en ekstern kontomodul eller en applikasjonskommunikasjonsmodul.

### Ekstern kontoinnstilling

###### Ekstern kontokontroll

Når denne innstillingen er aktivert, går maskinen i modus for ekstern summering og summeringsfunksjonen kan brukes via en ekstern kontoapplikasjon.

###### Aktiver autentifisering for ekstern server

Når denne innstillingen er aktivert, går maskinen i modus for ekstern autentisering. Tilgang til maskinen kontrolleres av den eksterne applikasjonen.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” i ”FØR DU BRUKER MASKINEN”.

### USB-driverinnstillinger

Når du installerer den eksterne kontomodulen eller applikasjonens kommunikasjonsmodul, må du sette driveren for USB-enheten til å koble til.

###### Eksternt tastatur

Velg om du vil bruke den interne eller eksterne driveren for det eksterne tastaturet.

###### Card-leser/-skriver

Velg om du vil bruke den interne eller eksterne driveren for IC-kortleser/kortskriver.

###### USB-minne

Velg om du vil bruke den interne eller eksterne enhetsdriveren for USB-minneenhetsdriveren.

###### Krypteringsnivå

Velg krypteringsnivået for kommunikasjon som bruker den eksterne driveren.
Velg ingen, AES-128 eller AES-256.

- Når ekstern driver er valgt, behandles den tilkoblede USB-enheten som ikke tilkoblet og kan ikke brukes.
- Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt.
  Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.
- For å kontrollere tilkoblingen når en USB-enhet er koblet til maskinen, se ”USB-ENHETSKONTROLL”.

### Jobbprioritetsinnstillinger

Angi avspillingshastigheten for animasjonen i Sharp OSA-applikasjoner.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Prioritet for utskrift
- Halvtone
- Prioritet for animasjonsavspilling

Hvis [LCD-animasjonsavspilling] eller [Balansert] er valgt, kan hastigheten for jobbehandling (eller utskrift) bli redusert.
Velg [Prioritet for utskrift] for å øke behandlingshastigheten for utskriftsjobben.
Tilbake til toppen