# IEEE802.1X-INNSTILLING

IEEE802.1X-autentisering tillater kun autentiserte enheter å bruke nettverket, og beskytter nettverket mot misbruk fra tredjeparter.
IEEE802.1X-protokollen definerer portbasert autentisering for både trådbundne og trådløse nettverk.
Du kan aktivere eller deaktivere IEEE802.1X-autentisering med denne innstillingen. IEEE802.1X-detaljer kan angis med Innstillingsmodus (nettversjon).
Avhengig av nettsideinnstillingene kan det hende at tilkobling til maskinen ikke er tillatt, eller at innstillingene ikke tillater utskrift, skanning eller visning av innstillingsmodus (nettversjon). Hvis dette er tilfelle, må du deaktivere IEEE802.1X-innstillingene på maskinen og bekrefte innstillingene på nytt.
Tilbake til toppen