# AUTOMATISK MOTTAK

## Oversikt

Internett-faksfunksjonen kobler seg periodisk til e-postserveren (POP3-server) og sjekker om Internett-fakser har blitt mottatt. Hvis faksene er mottatt, blir de automatisk hentet og skrevet ut.
I standardinnstilling sjekker denne funksjonen for mottak hvert femte minutt.

- Et lydsignal høres når mottaket slutter.
- Hvis faksene mottas om natten, må hovedbryteren på maskinen være i ””-posisjon.
- Hvis maskinen er tom for papir eller den ikke har papir som passer til størrelsen på den mottatte faksen, vises det en melding på berøringspanelet. Følg instruksjonene i meldingen for å fylle på med papir av passende størrelse.
- Du kan skrive ut mottatte Internett-faksdata på angitt tidspunkt.
  - UTSKRIFT AV MOTTATTE DATA PÅ ET OPPGITT TIDSPUNKT
- Du kan skrive ut mottatte Internett-faksdata ved å angi passordet.
  - UTSKRIFT AV PASSORDBESKYTTET FAKS
- Du kan skrive ut, videresende eller lagre mottatte Internett-faksdata etter at du har kontrollert dem.
  - KONTROLLERE BILDET FØR UTSKRIFT
  - VIDERESENDE MOTTATTE DATA MANUELT
  - LAGRE MOTTATTE DATA

Tilbake til toppen