# AUTOMATISK MOTTAK

## Oversikt

Mottaksmodus er satt til Automottak fra fabrikken slik at maskinen mottar og skriver ut fakser automatisk. Et lydsignal høres når mottaket slutter.

###### Slik plasserer du originalen

Sørg for at riktig papir er lagt i maskinens papirskuffer, slik at faksene kan skrives ut. Det er ikke nødvendig å legge i papir med formatet A4 (8-1/2" × 11") og B5 (5-1/2" × 8-1/2") i både vertikal og horisontal retning. Retningen justeres automatisk når faks mottas.
Hvis det mottas faks med et format som er mindre enn A4 (8-1/2" × 11"), vil papirvalget komme an på i hvilken retning avsender la i originalen (vertikalt eller horisontalt).

###### Slik kontrollerer du funksjon for faksmottak:

Du kan kontrollere den gjeldende funksjonen for faksmottak i systemområdet øverst på skjermen.

- Hvis modus for minneoverføring brukes, kan overføringen reserveres selv mens en faks mottas.
  - SENDE FAKS
- Hvis en kopi- eller utskriftsjobb allerede er startet, skrives den første reserverte jobben ut før dataene som er mottatt.
- Mottatte fakser skrives ikke ut hvis maskinen er tom for papir eller toner eller det har oppstått en papirstopp. Faksen vil bli skrevet ut automatisk når problemet er avklart. Hvis maskinen er tom for papir, legger du i nytt papir og trykker på [OK]-tasten på berøringspanelet.

Hvis en skjerm for inntasting av passord vises:
Det er registrert et passord for utskrift av mottatte fakser. Når riktig passordet tastes inn, skrives den mottatte faksen ut. Få passordet fra administrator.

- UTSKRIFT AV PASSORDBESKYTTET FAKS(HOLD INNSTILLING FOR MOTTATT DATAUTSKRIFT)

###### Slik veksler du mellom automottak og manuelt mottak:

I Innstillingsmodus velger du [Systeminnstillinger] → [Faks Data Motta/Send] → [Faksinnstillinger] [Mottaksinnstillinger].
Tilbake til toppen