# DET OPPSTÅR EN KOMMUNIKASJONSFEIL

## Oversikt

Hvis det oppstår en kommunikasjonsfeil eller den andre faksmaskinen ikke besvarer anropet innen et forhåndsinnstilt tidsrom, prøver maskinen automatisk å overføre på nytt etter et forhåndsinnstilt intervall. Denne funksjonen fungerer kun i minneoverføringsmodus. (Ringe på nytt i tilfelle kommunikasjonsfeil på mottakende maskin)
I direkte overføring-modus vil ikke overføringen automatisk forsøkes på nytt

###### Slik avbryter du en overføring:

Gjør det fra jobbstatusskjermen.

- AVBRYTE FAKSER SOM SENDES, SAMT RESERVERTE FAKSER

###### For å angi antall forsøk på å ringe på nytt og intervallet mellom forsøkene når en overføring mislykkes på grunn av en feil:

I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Sendeinnstillinger] → [Ringe på nytt i tilfelle kommunikasjonsfeil].
Tilbake til toppen