# SENDE DATA UNDER KOPIERING

## Oversikt

Denne funksjonen lar deg sende en faks mens du lager en kopi, sende en e-post med et bildevedlegg, eller lagre data i nettverksmappen.

- Du må lagre destinasjonen i adresseboken på forhånd.
- - LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNSKRIFT
  - LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK
  - LAGRE ADRESSER FRA FAKS- ELLER BILDESENDINGSLOGGER
- Telefaks- og bildeoverføringen starter etter kopieringen, og samme innstillinger som for kopien brukes for overføringen. Det er imidlertid ikke sikkert at alle funksjoner gir de samme resultatene som kopien.

## Drift

1. #### Trykk på [Send og skriv ut]-tasten på handlingspanelet

2. #### Velg en mottaker fra adresseboken

   - VELGE EN KONTAKT
   Når du har valgt mottaker, trykker du på [Angi adresse]-tasten.

   Du må lagre destinasjonen i adresseboken på forhånd.
   - LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNSKRIFT
   - LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK
   - LAGRE ADRESSER FRA FAKS- ELLER BILDESENDINGSLOGGER

3. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

4. #### Legg i kopielementene etter ønske.

   Disse kopieringsinnstillingene brukes for telefaksoverføring. Enkelte innstillinger kan imidlertid være utilgjengelige, avhengig av funksjonen.
   Du kan forhåndsvise den skannede originalen ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten.

5. #### Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.

   Overføringen starter når kopieringen er fullført.
   Når kopieringen er fullført, kan du ikke forhåndsvise innstillingene før overføring.

Tilbake til toppen