# LEGGE TIL EN MARG

## Oversikt

Dette avsnittet forklarer hvordan du flytter utskriftsposisjonen og legger til en marg til venstre, høyre eller toppen av papiret. Denne funksjonen er nyttig når tegn overlapper en stifte- eller stanseposisjon.
Denne funksjonen kan brukes med stifte- eller stansefunksjonen når en ferdiggjører eller etterbehandler med ryggstifting er installert.

Uten bruk av margforskyvning | Med bruk av margforskyvning
--- | ---

## Drift

### Windows

1. #### Klikk på [Hoved]-fanen og velg ”Innbindingskant”

2. #### Velg ”Margforskyvning”

   Velg et mål fra ”Margforskyvning”-menyen.

   ###### For å endre numerisk verdi for en marg:

   Velg først en verdi nær ønsket verdi fra innstillingselementene i nedtrekksmenyen, og klikk på [Innstillinger]-knappen. Klikk deretter på eller angi en tallverdi dirkete.

### Macintosh

1. #### Velg [Skriverfunksjoner], og deretter ”Innbindingskant”

2. #### Velg ”Margforskyvning”

Tilbake til toppen