# HENTE LAGREDE BILDESENDINGSINNSTILLINGER (ÅPNE PROGRAM)

## Oversikt

Denne funksjonen lagrer ulike innstillinger samlet som ett program. Det lagrede programmet kan enkelt hentes igjen.
Tenk deg at du skanner dokumenter i A4-størrelse (8-1/2" x 11") til en fil som sendes til alle filialkontorer én gang i måneden.

- Send de samme dokumentene til hvert avdelingskontor.
- Hver side i et innbundet dokument overføres etter hverandre
- Flekker på kantene på dokumentene slettes før overføring

Når et jobbprogram ikke er lagret | Når et jobbprogram er lagret
--- | ---
Angi adressen til hvert filialkontor. Velg Bokskanning. Angi sletting. Trykk på [Start]-tasten. Skann og send originalen. | Trykk på tasten til et lagret program. Trykk på [Start]-tasten. Skann og send originalen.
Denne metoden krever en rekke innstillinger, og tar tid. Den kan også føre til innstillingsfeil. | Denne metoden krever ikke mange innstillinger, og er rask å gjennomføre. Du kan også sende en faks uten fare for innstillingsfeil.

- Innstillingene som er lagret i et program vil bli husket selv etter at programmet brukes til å overføre. De samme innstillingene kan brukes flere ganger til overføring.
- Følgende innhold kan ikke lagres i programmer:
  - Trykke på Egendef.format, Kortformat, sideflytting og uspesifisert sletting under forhåndsvisning, Metadata-Inntasting, Sendeinnstillinger og Eget navnvalg
- Opptil 48 programmer kan lagres.
- Opptil 500 destinasjoner kan lagres i ett program.

Denne funksjonen kan ikke brukes i datainngangsmodus.

###### Slik lagrer du et program:

Trykk på [Programregistrering]-tasten på handlingspanelet som vises når du bruker en modusskjerm.

- LAGRE ET PROGRAM

## Drift

1. #### Legg i originalen

   I henhold til funksjonen lagret i programmet, plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Trykk på [Åpne program]-tasten på handlingspanelet.

3. #### Trykk på tasten for programmet du ønsker å hente.

   De lagrede innstillingene for programmet brukes.

4. #### Konfigurer flere innstillinger etter behov

   Det kan være at det ikke er tillatt med flere innstillinger, avhengig av det åpnede programmet.

5. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.

Tilbake til toppen