# INFORMASJON SOM VISES I RESULTATKOLONNEN

## Oversikt

Feiltyper og annen informasjon skrives ut i resultatkolonnen i transaksjons- og aktivitetsrapporter. Når en transaksjons- eller aktivitetsrapport skrives ut, bør du sjekke resultatet av overføringen i resultatskolonnen og iverksette tiltak etter behov.

### Eksempler på meldinger som skrives ut i resultatkolonnen

Melding | Beskrivelse
--- | ---
OK | Overføring ble fullført på normal måte.
G3 | Kommunikasjon foregikk i G3-modus.
ECM | Kommunikasjon foregikk i G3 ECM-modus.
SG3 | Kommunikasjon foregikk i Super G3-modus.
Videresend | Mottatte data ble videresendt.
Ingen svar | Ingen svar fra mottakeren.
OPPTATT | Overføringen begynte ikke fordi destinasjonslinjen var i bruk.
AVBRYT | Kommunikasjonen stanset i løpet av overføringen.
TX MEM. MINNE | Minnet ble fullt i løpet av rask elektronisk sending.
FULLT MINNE | Minnet ble fullt under mottaket.
LENGDE OVER | Original data kunne ikke bli mottatt fordi lengden var 1,5 m eller mer.
Originalfeil | Overføring mislyktes fordi det oppstod papirstans i løpet av direkteoverføring.
Kodenr. ikke verifisert | Kommunikasjon ble frakoblet fordi kodenummeret ikke stemte.
Ikke avspørringsfunksjon på destinasjonen | Den avspurte maskinen har ikke avspørringsfunksjon.
MISSLYKKET RX-AVSPØRRING | Destinasjonen avviste avspørringsoperasjonen eller maskinen din brøt forbindelsen ved avspørring fordi det ikke var data i avspørringsminnet.
MISSLYKKET AVSPØRRING MED RX F-KODE | Destinasjonen avviste avspørringsoperasjonen med F-kode eller maskinen din brøt forbindelsen ved avspørring fordi det ikke var data i avspørringsminneboksen med F-kode.
Nummer for avspørringsminne med F-kode ikke verifisert | Linjen ble frakoblet fordi deladressen ikke var lagret i minnet med F-kode.
Kode for avspørringsminne med F-kode ikke verifisert | Linjen ble frakoblet fordi koden ikke var verifisert i minnet med F-kode.
BOKSNR. NG | Linjen ble frakoblet ved mottak av F-kode-overføring fordi det ikke ble funnet en minneboks med spesifisert deladresse.
Kode for F-kode ikke verifisert | Kommunikasjon ble frakoblet ved mottak av overføring med F-kode fordi passordet ikke ble verifisert.
Ikke avspørringsminne med F-kode på destinasjonen | Maskinen prøvde en avspørring med F-kode, men destinasjonen hadde ikke avspørringsminnefunksjon som støtter F-kode.
Ikke F-kodefunksjon på destinasjonen | Maskinen utførte en overføring med F-kode, men destinasjonen støtter ikke F-kode.
MISLYKKET RX F-KODE | Maskinen utførte en overføring med F-kode, men destinasjonen avviste den fordi f.eks. deladressen ikke var verifisert.
Minneboks: [xxxxxx] ****** | Data ble mottatt til en konfidensiell minneboks eller relekringkastingsminneboks, eller det ble sendt data fra en minneavspørringsboks. Navnet på minneboksen vises i [xxxxxx], og typen F-kodefunksjon (stegvis forespørselskommunikasjon, avspørringsminneoverføring eller konfidensielt mottak) vises i ******.
FEIL xx (xxxx) | Transaksjonen mislyktes på grunn av en kommunikasjonsfeil. Første to siffer i kommunikasjonsfeilnummeret: Feilkode fra 00 til 99. Siste fire siffer i kommunikasjonsfeilnummeret: Kode som brukes av serviceteknikere.
Avslå Mottak | Det ble sendt en faks fra en part som har blitt blokkert av faksfunksjonen for anti-søppelpost.

Tilbake til toppen