# BRUKE DEN AUTOMATISKE DOKUMENTMATEREN TIL SENDING AV FAKS I TX-MINNEMODUS

## Oversikt

Lagre skannede originaler i maskinens minne før de overføres kalles ”Min. Overført”.
Dette avsnittet forklarer hvordan du skanner originalen gjennom den automatiske dokumentmateren og sender dataene ved hjelp av minneoverføringsfunksjonen.

- For å fakse en tykk original eller en annen original som ikke kan legges i den automatiske dokumentmateren, åpne den automatiske dokumentmateren og legg originalen på dokumentglasset.
- Hvis det pågår en faksjobb når overføringsoperasjonen utføres, overføres faksen når den pågående jobben er ferdig.
- Hvis minnet blir fullt mens originalene skannes, kommer det opp en melding og skanningen stoppes. Når Rask Elektronisk Sending er aktivert for overføring, sendes de skannede originalene.

- ###### For å deaktivere innstillingen Rask Elektronisk Sending:

  I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Faksinnstillinger] → [Sendeinnstillinger] → [Rask Elektronisk Sending].
  Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vil ikke minneoverføring begynne før alle sidene har blitt skannet.

- ###### For å stille inn lyd ved fullført skanning:

  I ”Innstillingsmodus (administrator)” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Lyd Ved Fullført Skanning].

## Drift

1. #### Plassere originalene i den automatiske dokumentmateren

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER

2. #### Angi destinasjonens faksnummer

   - ANGI ET DESTINASJONSNUMMER MED TALLTASTENE
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen

   Når skanningen er fullført, piper maskinen.
   - Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
     Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.
   - Når alle originalene er blitt skannet, vises ”Jobb lagret.” sammen med et kontrollnummer for jobben. Dette nummeret registreres i transaksjonsrapporten og bildesendingsaktivitetsrapporten, og kan brukes til å sjekke faksjobber.
     - SKRIVE UT AKTIVITETSRAPPORTER FOR BILDESENDING

   ###### For å avbryte skanning av originalen:

   Trykk på [Avbryt skann]-tasten.

Tilbake til toppen