# BRUKE DOKUMENTGLASSET TIL Å SENDE EN FAKS I TX-MINNEMODUS

## Oversikt

Lagre skannede originaler i maskinens minne før de overføres kalles ”Min. Overført”.
Dette avsnittet forklarer hvordan du skanner originalen som er lagt på dokumentglasset og sender dataene ved hjelp av minneoverføringsfunksjonen.

- Hvis det pågår en faksjobb når overføringsoperasjonen utføres, overføres faksen når den pågående jobben er ferdig.
- Hvis minnet blir fullt mens originalene skannes, kommer det opp en melding og overføringen avbrytes.

Ikke plasser objekter under originalstørrelsesindikatoren bakerst på dokumentglasset. Hvis du lukker den automatiske dokumentmateren mens en gjenstand er under, kan det føre til skade på originalstørrelsesindikatorplaten og ukorrekt avlesning av dokumentstørrelsen.
Se OVERSIDE for plasseringen av originalstørrelsesindikatoren.

## Drift

1. #### Plassere originalene på dokumentglasset

   - DOKUMENTGLASS

2. #### Angi destinasjonens faksnummer

   - ANGI ET DESTINASJONSNUMMER MED TALLTASTENE
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen

   For å fakse en original på flere sider, gjenta trinnene for å legge i og skanne originalen.
   Trykk på [Funksjonsrev.]-tasten hvis du vil endre kontrast, oppløsning, skannestørrelse og sendestørrelse for hver skannede originalside. Når ”2 i 1” eller ”Kortformat” velges i Andre, kan imidlertid kun kontrasten endres når du skanner originale sider med partall.

4. #### Trykk på [Les-Slutt]-tasten

   En lyd høres.
   Åpne den automatiske dokumentmateren og ta ut originalen.

   Når skanningen er fullført, vises meldingen ”Jobb lagret.” sammen med et kontrollnummer for jobben. Dette nummeret registreres i transaksjonsrapporten og bildesendingsaktivitetsrapporten, og kan brukes til å sjekke faksjobber.
   - SKRIVE UT AKTIVITETSRAPPORTER FOR BILDESENDING

   ###### Slik avbryter du en overføring:

   Trykk på [CA]-tasten for å stoppe jobben før du trykker på [Les-Slutt]-tasten.

Tilbake til toppen