# SENDE SAMME FAKS TIL FLERE DESTINASJONER (GRUPPESENDING)

## Oversikt

Du kan sende det samme skannede bildet til destinasjoner for skannermodus, Internett-faksmodus og faksmodus i én operasjon. Dette kalles "gruppesending".
Du kan sende opptil 500 destinasjoner i én gruppesending.

- Hvis originalen er i farger og du har satt fargemodusen til "Full farge", sendes originalen i Mono2 til Internett-faks- eller faksmodusdestinasjoner.
- En lang original sendes i svart-hvitt.
- Forskjellige faksdestinasjoner kan spesifiseres sammen. Hvis avkrysningsboksen [Send samme bilde som faksadresse] ([Send samme bilde som I-faksadresse] hvis kun utvidelsespakken for Internett-faks er installert) er angitt til , blir samme bilde som blir sendt av faksen, også sendt til destinasjonen som støtter fargeoverføring, for eksempel funksjonen Skanne til e-post.

Hvis en Skanne til FTP- eller nettverksmappeadresse er angitt, kan du ikke bruker e-postoverføring med hyperkobling

###### For å registrere destinasjoner i en kontakt eller gruppe:

Trykk på [Registrer/rediger adresse]-tasten på handlingspanelet, eller trykk på [Adressekontroll]-ikonet på hovedskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNSKRIFT, LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK, LAGRE ADRESSER FRA FAKS- ELLER BILDESENDINGSLOGGER eller LAGRE GRUPPER.

### Tips for bruke av gruppesending

Det kan være praktisk å lagre destinasjoner du ofte bruker for gruppeoverføring, som kontakter eller grupper. Maksimum 500 destinasjoner kan lagres i en kontakt eller en gruppe.
Trykk på berøringstasten for en registrert gruppe for å hente flere kontakter på én gang.
For kontakter angir du [Still inn som standard brukt] til for flere faksnumre slik at du kan hente dem ganske enkelt ved å trykke på tasten.

- LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNSKRIFT
- LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK
- LAGRE ADRESSER FRA FAKS- ELLER BILDESENDINGSLOGGER
- LAGRE GRUPPER

Hvis du velger [Systeminnstillinger] i Innstillingsmodus (administrator)" → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Adressebok standardvalg] og hvis du angir [Bruk bare adressene til sendemoduser] til (fabrikkstandard), blir kun destinasjonen til den valgte modusen oppringt blant destinasjonene som er angitt av [Still inn som standard brukt]. Hvis avmerkingsboksen er angitt til , kan du ringe en destinasjon med en annen modus også.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Angi alle destinasjoner

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG
   - Hvis du vil bytte leveringstype (Til/Cc/Bcc), trykker du på .
   - kan utelates før eller etter at en destinasjon er angitt ved berøringstasten.
     Hvis "Tvungen inntastning av adr.tast v. kringkast" er aktivert i Innstillingsmodus, trykker du på før du angir neste destinasjon.
   - Hvis avkrysningsboksen [Send samme bilde som faksadresse] ([Send samme bilde som I-faksadresse] hvis kun utvidelsespakken for Internett-faks er installert) er angitt til , blir samme bilde som blir sendt av faksen, også sendt til destinasjonen som støtter fargeoverføring, for eksempel funksjonen Skanne til e-post.
   - Enkelttrykktaster som ikke kan brukes til gruppeoverføring er merket med grått for å unngå valg av disse.
   - Hvis en Skanne til FTP- eller nettverksmappeadresse er angitt, kan du ikke bruker e-postoverføring med hyperkobling.

3. #### Trykk på [Bekreft adresse]-tasten på handlingspanelet

4. #### Bekreft destinasjonen

   Slik opphever du valget av spesifisert destinasjon
   Trykk på berøringstasten til destinasjonen som du ønsker å annullere, og trykk på [Slett]-tasten på handlingspanelet.

5. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender en faks. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.

Tilbake til toppen