# EGNEDE PAPIRTYPER

## Oversikt

Dette avsnittet beskriver papirtyper som kan brukes, og papirtyper som ikke kan brukes. Det forklarer også om utskriftssiden når papir legges i papirkassetten.
Tykt papir, tynt papir og andre typer papir, unntatt vanlig papir, refereres til som spesialmedier.

- Det finnes mange papirtyper i handelen, og noen av disse kan ikke brukes på denne maskinen.
  Før du bruker et papir, må du rådføre deg med forhandleren eller en autorisert servicerepresentant.
- Bildekvaliteten og hvor godt toneren fester seg til papiret kan variere avhengig av bruksmiljø, driftsforhold og papirkarakteristikk, og kan føre til en bildekvalitet som er lavere enn den som angis for Sharp-standardpapir.
  Før du bruker et papir, må du rådføre deg med forhandleren eller en autorisert servicerepresentant.
- Bruk av papir som ikke er anbefalt, eller papir som ikke er egnet, kan føre til skjev mating, papirstopp, dårlig tonerfeste (toneren fester seg ikke til papiret og den kan gnis av) eller svikt i maskinen.
- Bruk av papir som ikke er anbefalt kan resultere i papirstopp eller dårlig bildekvalitet. Før du bruker papir som ikke er anbefalt, må du sjekke om utskrift kan utføres uten problemer.

### Egnet papir

###### Spesifikasjon av vanlig papir, tykt papir og tynt papir

Vanlig papir | Sharp-standardpapir 80 g/m2 (21 lbs.). For papirspesifikasjoner, se ”SPESIFIKASJONER FOR SHARP-STANDARDPAPIR” i ”Hurtigveiledning”. Vanlig papir som ikke er Sharp-standard 60 g/m2 til 105 g/m2 (16 lbs. til 28 lbs.)
Tykt papir | 106 g/m2 til 300 g/m2 (28 lbs. til 79 lbs.)
Tynt papir | 55 g/m2 til 59 g/m2 (13 lbs. til 16 lbs.)

Resirkulert papir, farget papir og forhåndshullet papir må oppfylle de samme spesifikasjonene som vanlig papir.
Før du bruker et papir, må du rådføre deg med forhandleren eller en autorisert servicerepresentant.

###### Typer av papir som kan brukes i hver skuff

| SKUFF 1/2 | Kassett 3 | Kassett 4 | Enkeltmaterskuff | Skuff 5 Stort magasin (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | STORMAGASINER | Enkeltmaterskuff (for stormagasiner) | Innlegger (øvre/nedre)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Skuff 5 Øvre | Skuff 6 Nedre
Tynt papir | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Vanlig papir | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Resirkulert papir | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Farget | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Brevhode | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Fortrykket | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Forhåndshullet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Tykt papir 1: 106 g/m2 til 176 g/m2 (28 lbs. til 46 lbs.) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Tykt papir 2: 177 g/m2 til 220 g/m2 (47 lbs. til 58 lbs.) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Tykt papir 3: 221 g/m2 til 256 g/m2 (59 lbs. til 68 lbs.) | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Tykt papir 4: 257 g/m2 til 300 g/m2 (69 lbs. til 79 lbs.) | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Preget | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Fanepapir | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Ikke bruk følgende originaler. | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Etiketter | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Glanset papir | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Konvolutt | - | - | - | Ja | - | - | - | Ja | -

Ja: Kan brukes
-: Kan ikke brukes
For detaljert informasjon om størrelser og typer av papir som kan brukes i hver skuff i maskinen, se ”MASKINSPESIFIKASJONER/KOPISPESIFIKASJONER” og ”INNSTILLINGER FOR PAPIRSKUFF” i ”Innstillingsmodus” i ”Hurtigveiledning”.
Resirkulert papir, farget papir og forhåndshullet papir må oppfylle de samme spesifikasjonene som vanlig papir.
Før du bruker et papir, må du rådføre deg med forhandleren eller en autorisert servicerepresentant.

###### Stille inn retning for utskriftssider

Innstillingsretningen varierer for utskriftssiden for papiret, avhengig av hvilken skuff som er brukt.

Skuff | I normal status | Med brevhode eller fortrykket papir stilt inn
--- | --- | ---
Skuffe 1–4 | Vendt oppover | Vendt nedover
Enkeltmaterskuff, skuff 5, skuff 6 | Vendt nedover | Vendt oppover

Når [Deaktivering av Dupleks] er stilt inn for ”Brevhode” eller ”Fortrykket”, still inn utskriftsside i den samme retningen som for vanlig drift.

###### Slik stiller du inn [Deaktivering av Dupleks]:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Deaktivering av Dupleks].

### Papir som ikke kan brukes

Spesialmedier for en blekkstråleskriver (fint papir, glanset papir, glanset film osv.) Karbonpapir eller termisk papir Limt papir Papir med binders Papir med brettemerker Istykkerrevet papir Impregnerte transparenter | Tynt papir, mindre enn 55 g/m2 (13 lbs.) Tykt papir, så tykt som 301 g/m2 (80 lbs.) eller mer Ujevnt formet papir Stiftet papir Fuktig papir Krøllet papir Papir med utskriftsside eller bakside som allerede er skrevet ut med en annen skriver eller flerfunksjonsenhet Papir med et bølgelignende mønster som skyldes opptak av fuktighet

### Ikke anbefalt papir

Bestrøket overføringspapir Japanpapir Perforert papir

Tilbake til toppen