# JUSTERE RØDT/GRØNT/BLÅTT I KOPIER(RGB)

## Oversikt

Denne funksjonen velger én av de tre fargekomponentene rød (R), grønn (G) eller blå (B) og justerer den valgte fargetonen.

RGB må angis før originalen skannes.

## Drift

1. #### Trykk på [Andre]-tasten og trykk på [RGB-justering]-tasten

2. #### Trykk på tasten for fargen du ønsker å justere

3. #### Trykk på eller skyv på glidebryteren for å justere fargen

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   Du kan bare justere én farge. Hvis du justerer en farge og deretter justerer en annen farge, vil justeringen for den første fargen bli annullert.

   ###### Slik avbryter du innstillinger for RGB-justering:

   Trykk på [Av]-tasten.

4. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

5. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

6. #### Trykk på [Start farge]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen