# BRUKE TO MASKINER TIL Å KOPIERE PARALLELT (TANDEMKOPI)

## Oversikt

Denne funksjonen deler en kopijobb i to mellom to maskiner som er koblet til nettverket, slik at kopieringstiden kan kortes ned. Tandemkopi må aktiveres i [Innstilling av tandemtilkopling] i innstillingsmodus.

Hovedmaskin og Slavemaskin
Hovedmaskinen er en maskin som brukes til å skanne originaler og skrive ut dataene. Slavemaskinen er registrert i hovedmaskinen, og brukes til utskrift av data uten skanning.

- To maskiner må være koblet til nettverket ditt for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Du kan ikke bruke tre eller flere maskinen til tandemkopiering.
- Hvis Tandemkopi er aktivert ved hjelp av en funksjon som tilbys i hovedmaskinen og ikke i en slavemaskin, vises en melding. Hvis for eksempel en etterbehandler med ryggstifting er installert i hovedmaskinen, men ikke i slavemaskinen.
  - Tandemkopi er aktivert når du angir kopier uten stifting.
  - Tandemkopi er slått av når du angir kopier med stifting.
- Hvis enten mestermaskinen eller slavemaskinen går tom for papir, vil maskinen som gikk tom for papir sette jobben på vent, mens maskinen som fremdeles har papir, fortsetter med jobben. Når nytt papir tilføres i maskinen som gikk tom, fortsetter jobben.
- Hvis du har konfigurert brukerautentiseringsinnstillingene, kan det hende at tandemkopi ikke kan aktiveres avhengig av hvilken autentisering som kreves for hoved- og slavemaskinene.
  - Tandemkopi er aktivert når brukerautentisering er angitt i mestermaskinen.
  - Tandemkopi er slått av når brukerautentisering er angitt i slavemaskinen, men ikke angitt i mestermaskinen.

###### For å bruke Tandemkopi:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Innstilling av tandemtilkopling].

- IP-adressen på slavemaskinen må registreres i hovedmaskinen. For portnummeret er det best å bruke den opprinnelige innstillingen (50001). Ikke endre portnummeret, med mindre du får problemer med denne innstillingen. Tandeminnstillingen skal konfigureres av nettverksadministratoren din. Hvis mestermaskinen og slavemaskinen bytter roller, må du konfigurere mestermaskinens IP-adresse i slavemaskinen. Det samme portnummeret kan brukes for begge maskinene.

## Drift

1. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   Når du bruker dokumentglasset til å skanne flere originalsider, bytter du original og trykker på [Ekstra skanning]-tasten.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Tandemkopi]-tasten

   Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.

   ###### For å annullere tandemkopiinnstillingen:

   Trykk på [Tandemkopi]-tasten for å fjerne hakemerket.

3. #### Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier

   Opptil 9999 kopier (sett) kan velges. Det spesifiserte antallet kopier deles mellom mester- og slavemaskinen. Hvis antallet kopier utgjør et oddetall, lager mestermaskinen flere kopier enn slavemaskinen.

   ###### Hvis feil kopiantall blir angitt:

   Trykk på [C]-tasten, og angi deretter det riktige antallet.

4. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

5. #### Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.

   ###### For å annullere tandemkopi:

   Trykk på [STOPP]-tastene både på hoved- og slavemaskinen.

Tilbake til toppen