# SENDE TO SIDER SOM ÉN ENKELT SIDE (2 I 1)

## Oversikt

Formisk to originalsider til samme størrelse og sende dem som én enkelt side. Denne funksjonen er nyttig når du har et stort antall originalsider og ønsker å redusere antall sider som skal sendes.
Du kan skanne en original som er plassert i både den automatiske dokumentmateren og på dokumentglasset.

- Denne funksjonen kan ikke brukes i skannemodus eller datainngangsmodus.
- Du kan ikke sende et dokument med en mindre størrelse enn originalstørrelsen.
- 2-i-1 er kun tilgjengelig for originaler i størrelsen A4 (8-1/2" × 11") eller B5 eller A5 (5-1/2" × 8-1/2")
- Når skannestørrelsen til originalen er spesifisert med numeriske verdier, kan ikke denne funksjonen brukes.
- Denne funksjonen kan ikke brukes sammen med Bokskanning eller Kortformat.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Multibilder]-tasten

   Et hakemerke vises på ikonet.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du multibilderfunksjonen:

   Trykk på [Multibilder]-tasten for å fjerne hakemerket.

4. #### Trykk på [Original]-tasten

5. #### Trykk på [Bildeorientering]-tasten med samme retning som den plasserte originalen

   Hvis denne innstillingen er feil, er sjansen til stede for at et riktig bilde ikke overføres.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

6. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   - Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
     Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.
   - Hvis du trykker på [Funksjonsrev.]-tasten på skannebekreftelsesskjermen, kan du endre kontrast, oppløsning, skannestørrelse og sendestørrelse. (Du kan imidlertid kun endre kontrasten når du skanner partallssider i originalen.)

Tilbake til toppen