# STEGVIS FORESPØRSELSOVERFØRING MED F-KODE

## Oversikt

Du kan sende et dokument til minneboksen med F-kode (Stegvis Videresending) til en annen maskin og deretter tvinge maskinen til å videresende dokumentet til flere destinasjoner.
Når du skal levere et dokument til fjerne destinasjoner, kan du for eksempel sende det til en maskin som er i nærheten av disse destinasjonene og deretter videresende dokumentet fra denne maskinen til alle destinasjonene. Denne prosessen kan redusere kommunikasjonsutgiftene. Det er billigere å sende dokumenter om natten ved en kombinasjon av Tidsinnstilt overføring-funksjonen.

- ANGI TID FOR KOMMUNIKASJON

- Sjekk først F-koden (deladressen og koden) som er angitt i minneboksen med F-kode på den andre maskinen.
- Alle destinasjonsdata må registreres i minneboksen med F-kode (stegvis videresending) på den andre maskinen på forhånd.
- Overføring er mulig uansett om destinasjonen støtter F-kode eller ikke.
- Maskinen (vertsstasjonen) belastes kun for kommunikasjon til den andre maskinen (videresendingsstasjonen). Kommunikasjonsutgifter for dokumentsending til alle destinasjoner belastes den andre maskinen (videresendingsstasjonen).
- Du kan bruke denne funksjonen sammen med gruppeoverføring eller tidsinnstilt overføring etter behov. Det er nyttig hvis slik overføring er programmert.

Når fakser som er videresendt ved hjelp av denne funksjonen, blir skrevet ut på videresendingsdestinasjonen, kan ikke mottaksdatoen og -klokkeslettet skrives ut på faksene. (”Mottaksdato/-klokkeslett ved utskrift” er deaktivert.)

###### Slik oppretter du minnebokser med F-kode:

Velg [Systeminnstillinger] → [Minneboks Med F-Kode] i innstillingsmodus.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Angi destinasjonens faksnummer

   1. (1) Angi destinasjonens linjenummer med talltastene.
   2. (2) Trykk på [Deladresse]-tasten.
      Symbolet "/" angis.
   3. (3) Angi deladressen med talltastene.
   4. (4) Trykk på [Kode]-tasten.
      Symbolet "/" angis.
   5. (5) Angi koden med talltastene.
   - Hvis deladressen og koden allerede er registrert, kan du velge en berøringstast også.
   - Hvis koden ikke er tatt med for minneboksen til destinasjonsmaskinen, kan du hoppe over trinn (4) og /5)

3. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.

Tilbake til toppen