# SKUFF 3/4

## Oversikt

Det kan legges maksimalt 500 papirark fra A3W til B5R (11" × 17" til 7-1/4" × 10-1/2"R) i skuff 3.
Det kan legges maksimalt 500 papirark fra A3W bred til A5R (11" × 17" til 5-1/2" × 8-1/2"R) i skuff 4.
I tillegg til vanlig papir kan spesialmedier slik som transparenter og fanepapir legges i skuff 4.
For å legge i fanepapir, må den dedikerte skinnen være installert.
Hvis du la i papir av en annen type eller størrelse enn det som ble lagt i sist, må du kontrollere innstillingene i ”Innstillingsmodus”. En feilinnstilling kan forårsake utskriftsfeil, utskrift på papir av feil størrelse eller type, eller feilmating av papir.

###### Slik kontrollerer du type og størrelse for papir:

I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for papirskuff].
Unngå å plassere tunge gjenstander på skuffen, og trykk den ikke nedover.

## Drift

1. #### Trekk ut papirskuffen

   Trekk skuffen forsiktig ut til den stopper.
   For å legge i papir, gå til trinn 3.

   Hold i håndtaket helt til låsen utløses.

2. #### Juster styreplatene A og B ved å klemme på låsespakene og flytte dem slik at de samsvarer med de langs- og tverrgående målene til papiret som skal legges i

   Styreplatene A og B kan flyttes. Skyv den enkelte styreplaten mens du klemmer på platens låsespak for å justere til papirstørrelsen.

3. #### Legg papiret i skuffen

   Legg i papiret med den utskriftbare siden opp. Papirbunken må ikke være høyere enn indikatorlinjen (ikke mer enn 500 ark).

   Luft papiret godt før det legges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark bli matet samtidig og forårsake papirstopp.

4. #### Skyv papirskuffen forsiktig inn i maskinen

   Trykk skuffen helt inn i maskinen.

### Laste fanepapir i skuff 4

1. #### Fjern skinnen for fanepapir

   Skinnen oppbevares inni skuff 4.

2. #### Trekk ut skuffen og installert skinnen

   Juster styreplatene til trekantmerket.
   Installer skinnen slik at den dekker styreplatene.
   Juster styreplatene i skuffen slik at de samsvarer med de langs- og tverrgående målene til papiret som skal legges i.

3. #### Legg fanepapiret i skuffen

   Legg i fanepapiret med utskriftssiden vendt ned slik at fanen er til venstre.

   Se følgende figur og juster faneposisjonen på fanepapiret.

4. #### Skyv papirskuffen forsiktig inn i maskinen og angi papirtype til fanepapir

   Bruk ”Innstillinger for papirskuff” i systeminnstillinger til å angi papirtype til fanepapir.

   ###### For å angi papirtype til fanepapir:

   I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for papirskuff].

Tilbake til toppen