# STRØMSTYRINGSINNSTILLINGER

Autoavstengning kan aktiveres eller deaktiveres, og hvilestilling kan stilles inn.
Denne funksjonen reduserer strømkostnader og bidrar samtidig til å spare naturressurser og redusere forurensning.

### Innstilling for Hvilestilling

Tiden til forvarming aktiveres kan settes til 1 til 240 minutter.
Hvilestilling vil aktiveres når innstilt tidsintervall går ut etter at utskrift avsluttes og ingen andre handlinger utføres.
Velg tidsintervallet som best passer dine behov.
Panelvisningen kan slås av i hvilestilling.
Hvilestilling kan ikke deaktiveres.

### Gå over til automatisk avstengningsfunksjon så snart fjernjobben er ferdig.

Når maskinen fullfører en utskriftsjobb mottatt fra PCen eller skriver ut mottatte faksdata, går maskinen umiddelbart tilbake til automatisk avstengningsmodus.

### Fastsett overføringstid.

Overgangstid for autoavstengning er fastsatt.
Når denne innstillingen er aktivert, er alternativet [Endre overføringstid etter klokkeslett.] deaktivert.
Hvis autoavstengning er deaktivert, er tidspunktet du må angi her deaktivert.

### Endre overføringstid etter klokkeslett.

Denne funksjonen styrer overgangen til automatisk avstengningsmodus optimalt for hver tidsperiode ved å analysere bruk av maskinen basert på jobblogger innhentet i en fireukers periode.
Når denne innstillingen er aktivert, er [Fastsett overføringstid]-alternativet deaktivert.

- Sider telles separat for hver papirstørrelse.
- Når strømforsyningen til maskinen var av, var det ingen jobber i denne perioden.

- Kontrollinnstillinger for bildeoverføring endres ikke.
- Dette er ikke koblet til Strøm PÅ/AV-tidsplanen. Hvis begge er aktivert, har Strøm PÅ/AV-tidsplaninnstillingene forrang.

###### Overgang til energisparings- og autoavstengningsmodusene

Mønster | Overgangstid | Gjennomsnittlig utmating per time*
--- | --- | ---
Modus1 (Jobbstartprioritet1) | Etter 1 time | 1000-
Modus2 (Jobbstartprioritet2) | Etter 30 minutter | 250-999
Modus3 (Energisparingsprioritet1) | Etter 5 minutter | 60-249
Modus4 (Energisparingsprioritet2) | Etter min. tidsperiode | -59

* Standardinnstilling fra fabrikk

### Auto

Denne funksjonen styrer strømmen optimalt for hver tidsperiode ved å analysere bruk av maskinen basert på jobblogger innhentet i en viss tidsperiode.
Hvis maskinen ikke har fire ukers jobblogginformasjon, går maskinen over til mal2 (Modus3 (Energisparingsprioritet1) mellom kl. 08:00 og 18:00). Etter det går den over i Modus4 (Energisparingsprioritet2).

### Manuell

Du kan stille inn et mønster for hver tidsperiode.
Maskinen har allerede malen med tre mønstre. Energisparingsmønsteret kan legges til ”Originale økomønstre 1 til 4”.

###### Mal med tre mønstre

Mal | Mønster | Beskrivelse av modus
--- | --- | ---
Mal 1 | Alle ”Energisparingsprioritet 2” | Maskinen kjører i "Modus4 (Energisparingsprioritet2)" hele tiden.
Mal 2 | 08:00–18:00 ”Energisparingsprioritet 1” | Maskinen kjører i "Modus3 (Energisparingsprioritet1)" mellom kl. 8:00 og 18:00, og i "Modus4 (Energisparingsprioritet2)" utenfor denne tiden.
Mal 3 | 08:00–18:00 ”Jobbstartingsprioritet 1” | Maskinen kjører i "Modus1 (Jobbstartprioritet1)" mellom kl. 8:00 og 18:00, og i "Modus4 (Energisparingsprioritet2)" utenfor denne tiden.

## Driftsinnstillinger for bestemt dato

Du kan konfigurere en dag med stor utskriftsmengde eller du skal utføre en spesiell handling som "bestemt dato", og angi et spesifikt strømsparingsmønster kun for den aktuelle datoen.
Bestemt dato-driften utføres på den dagen som er konfigurert til aktuell dato, uavhengig av innstillingen for overgangstid for autoavstengning (aktivert eller deaktivert).

### "Bestemt dato"-fanen

Opptil 7 bestemte datoer kan konfigureres. Konfigurer bestemte datoer, det energisparende mønsteret du vil bruke, og driften for den bestemte datoen hvis datoen sammenfaller med en fridag.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Datoinnstilling | Konfigurer datoen hvor du vil at maskinen skal ha et spesielt driftsmønster. Velg en dag mellom den 1. og 31. i Hver måned eller fra Slutten av hver måned.
Brukt energisparingsdrift | Velg det energisparende mønsteret du vil bruke. Bruk "Mønster"-fanen for å spesifisere detaljene i det energisparende mønsteret.
Drift for Helligdag | Konfigurer måten maskinen arbeider på hvis den forhåndsinnstilte datoen faller på en Helligdag. Bruk "Helligdag"-fanen for å angi dagen som helligdag.

- Hvis en opprinnelig angitt dato sammenfaller med en bevegelig helligdag, vil den første innstillingen overstyre den andre.
- Hvis bestemte datoer er konfigurert på samme dato, brukes de i stigende rekkefølge mellom 1 og 7 (bestemt dato-numre).

### "Mønster"-fane

Denne fanen brukes til å konfigurere informasjonen i et energisparende mønster.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Energisparingsdrift | Velg et bestemt datomønster du ønsker å angi.
Endre mønsternavn | Angi et mønsternavn når vil endre navnet på et bestemt datomønster.
Mønster som skal redigeres | Velg er kildemønster når du oppretter et mønster ved hjelp av et lagret eller forhåndsinnstilt mønster.
Legg til ny tidsplan. | Legg til en tidsplan.

### "Helligdag"-fanen

Angi en helligdag. Dagen du har angitt som helligdag, blir ikke en bestemt dato.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Helligdagsliste | Når du trykker på dette valget, vises datoene og dagene i uken for helligdager du har angitt i to år fremover.
Dag i uken | Bruk dette valget til å angi en helligdag ved hjelp av en dag i uken.
Still inn periode | Bruk denne til å angi en helligdag ved bruk av en dato. Endelig registrert tidspunkt viser når helligdagen som er lagret med Still inn periode, ble lagret.

### Strømnivå for hvilemodus

Du kan velge "Strømsparing" eller "Rask reaktivering".

Element | Beskrivelse
--- | ---
Strømsparing | Maskinen bytter til strømsparingsmodus, men bruker noe tid på å innhente seg igjen.
Rask reaktivering | Sammenlignet med strømsparing, stiger strømverdien med en viss grad og fører til en raskere innhenting.

Den kan bare konfigureres i innstillingsmodus (nettversjon). Den kan ikke konfigureres på maskinens berøringspanel.
Tilbake til toppen