# SETTE INN INNLEGGSARK MELLOM TRANSPARENTER (TRANSPARENTINNLEGG)

## Oversikt

Når du kopierer på transparenter, kan det hende at arkene festes til hverandre på grunn av statisk elektrisitet.
Transparentinnleggsfunksjonen kan brukes til å legge inn et papirark mellom hvert transparentark, og på den måten gjøre arkene lettere å håndtere.
Det er også mulig å kopiere på innleggsarkene.

- Når du utfører 2-sidig kopiering, kan bare 2-side til 1-side-modusen brukes.
- Transparenter kan legges i enkeltmaterskuffen, skuff 4 og stormagasinene.

Du kan ikke velge kopiantall i denne modusen.

## Drift

1. #### Legg transparenter i enkeltmaterskuffen, skuff 4 eller stormagasinene

   Når du bruker enkeltmaterskuffen, legger du papiret med utskriftssiden ned.
   - ENKELTMATERSKUFF
   - SKUFF 3/4
   - STORMAGASINER

2. #### Velg skuff

   - ANGI PAPIRKASSETT

3. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

4. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Transparentinnlegg]-tasten

5. #### Trykk på [På]-tasten

   Når du lager en kopi på innskuddsark, trykker du på [Ta også kopi på innlegg]-avkrysningsboksen for å sette den til .
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### For å annullere innstillingene for transparentinnlegg:

   Trykk på [Av]-tasten.

6. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

7. #### Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.

Tilbake til toppen