# BRUKE DIREKTE SMTP

## Oversikt

Maskinen støtter Direkte SMTP som gjør at du kan sende internettfakser direkte innen firmaet uten å bruke en e-postserver. Se følgende for informasjon om å lagre Direkte SMPT-adressen i adresseboken.

- LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNSKRIFT
- LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK
- LAGRE ADRESSER FRA FAKS- ELLER BILDESENDINGSLOGGER
- LAGRE GRUPPER

Hvis destinasjonen er opptatt, eller det oppstår en kommunikasjonsfeil, venter maskinen et øyeblikk og sender deretter på nytt automatisk.

### Hvis destinasjonen er opptatt:

Hvis destinasjonen er opptatt, venter maskinen et øyeblikk og sender deretter på nytt automatisk.

###### Slik avbryter du en overføring:

Gjør det fra jobbstatusskjermen.

- AVBRYTE PÅGÅENDE JOBBER SOM KOMMUNISERER ELLER ER RESERVERT

###### Slik angir du intervallene for å sende faksen på nytt samt antall nye forsøk på sending:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Internettfaks-innstill.] → [Send Innstillinger] → [Ringe på nytt i tilfelle linjen er opptatt].

### Når det oppstår en kommunikasjonsfeil:

Hvis det oppstår en kommunikasjonsfeil eller den andre faksmaskinen ikke besvarer anropet innen et forhåndsinnstilt tidsrom, prøver maskinen automatisk å overføre på nytt etter et forhåndsinnstilt intervall.

###### Slik avbryter du en overføring:

Gjør det fra jobbstatusskjermen.

- AVBRYTE PÅGÅENDE JOBBER SOM KOMMUNISERER ELLER ER RESERVERT

###### Slik angir du intervallene for å sende faksen på nytt samt antall nye forsøk på sending:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Innstill. For Bildesending] → [Internettfaks-innstill.] → [Send Innstillinger] → [Ringe på nytt i tilfelle kommunikasjonsfeil].
Tilbake til toppen