# BILDESENDINGSINNSTILLINGER

## Driftsinnstillinger – "Standardinnstillinger"–fanen

Hvis du vil ha en forklaring av innstillingene knyttet til faksfunksjonen, kan du se ”BILDESENDINGSINNSTILLINGER > FAKSFUNKSJONER”.
Denne fanen brukes til å konfigurere elementer som er relatert til standardinnstillingene for bildesendingsinnstillinger.

###### Holde innstillingene en tid etter at skanning er fullført.

Bruk denne innstillingen til å holde innstillingene etter at skanningen er utført (til automatisk tømmemodus aktiveres).

###### Innstillinger for standardvisning

Velg en startskjerm som vises når du trykker på [Bildesending]-tasten.

- E-post
- Nettverksmappe
- FTP/Skrivebord
- Internett-faks (når utvidelsespakke for Internett-faks er installert)
- FAKS
- Datainngang (når applikasjonens integrasjonsmodul er installert)

###### Standardvalg for adressebok

Element | Beskrivelse
--- | ---
Bruk kun adressene til sendemoduser | Når en adresse velges fra adresseboken, brukes bare adressene som vises i innskrenkingsmodus.
Kategori som skal vises som standard | Velg en kategori som skal vises med standarden. Ingen Hyppig bruk Kategorier 1 til 32
Vis alle adressetyper, uansett modus som vises for øyeblikket. | Når denne innstillingen er aktivert, vises alle destinasjonene uavhengig av visningsmodus.
Forstørre adresseboken | En forstørret adressebokliste vises.

###### Bildeorientering

Angir standard bilderetning.

###### Innstilling for grunnoppløsning

De følgende innstillingene er tilgjengelige som standardinnstillinger for oppløsning i skanne-, e-post-, Internett-faks- og faks-modus.
Hvis du angir avkrysningsboksen til når du bruker et bilde som er lagret ved hjelp av dokumentlagring, brukes oppløsningsinnstillingene som ble lagret med bildet. Den kan konfigureres for hvert element.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Vanlig skanner | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
E-post | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Internett-faks | 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi*, 200 × 400 dpi*, 400 × 400 dpi*.600 × 600 dpi*
FAKS | Standard, fin*, superfin*, ultrafin*

*Når denne er valgt, kan innstillingene for Halvtone også angis.

###### Standardinnstillinger for eksponering

Dette brukes til å stille inn standard eksponeringsinnstillinger for skanning av et dokument i bildesendingsmodus. Velg [Auto] eller [Manuell]. Hvis du velger [Manuell], må du angi eksponeringen til ett av fem nivåer.

###### Standard original bildetype

Velg originaltype på forhånd for å aktivere skanning med en oppløsning som passer for originalen (kun for skannemodus og USB-minneskannemodus).
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Tekst / Trykt foto
- Tekst/foto
- Tekst
- Foto
- Trykt foto
- Kart

Ingen originale typer kan velges hvis Innledende eksponeringsinnstillinger er angitt til [Auto].

###### Skarphet

Denne innstillingen brukes til å fremheve bildets omriss og vise det tydelig ved skanning av et dokument i bildesendingsmodus. Den kan stilles til et av fem nivåer.

###### Kontrast

Denne brukes til å justere kontrasten til et bilde for skanning av et dokument i bildesendingsmodus. Den kan stilles til et av fem nivåer.

###### Send det samme bildet som har blitt sendt via Faks/Internett-faks

Aktiver denne funksjonen for å sende det samme bildet samtidig i faksmodus eller Internett-faksmodus og en annen modus. Hvis funksjonen er deaktivert, sendes bildet som er angitt med hver skanningsinnstilling, til e-post, FTP, skrivebord og nettverksmappe.

###### Tvungen inntastning av adr.tast v. kringkast

Denne innstillingen brukes til å kreve at trykkes før neste adresse kan skrives inn når du utfører en gruppeoverføring.
Når denne innstillingen er aktivert, kan ikke brukeren sløyfe selv om den neste adressen angis med en hurtigtast, med mindre du trykker .
Hvis en bruker prøver å angi den neste adressen uten å trykke på , lyder det en pipealarm og maskinen avslår inntastingen.

###### Lyd ved fullført skanning

Stiller inn lydsignal ved fullført skanning ved skanning av en original.

###### Deaktiver bytte av visningsrekkefølge

Deaktiver for å endre visningsrekkefølgen (rekkefølgen for søkenummer, stigende, synkende).
Når denne er innstilt, endres ikke visningsrekkefølgen. Vist rekkefølge vil beholdes slik den gjelder når denne innstillingen er aktivert.

###### Hold innstilling for mottatt datautskrift

Denne funksjonen holder mottatte fakser og Internett-fakser i minnet uten å skrive dem ut. Faksene kan skrives ut ved å angi et passord (fabrikkinnstilling: 0000).
Du kan endre passord ved å angi [Endre passord] til .
Disse innstillingene kan endres når det ikke er noe mottatt data i maskinens minne. (Data som er i en konfidensiell minneboks eller i en minneboks for stegvis videresending er unntatt.)

###### Standard bekreftelsesstempel (når enheten for bekreftelsesstempel er installert)

Aktiver innstillingen for alltid å trykke bekreftelsesstempelet på originalen som allerede er skannet ved hjelp av den automatiske dokumentmateren.

###### Justering av kantsletting.

Brukes til å stille inn standard slettebredde for slettefunksjonen. Angi en verdi på mellom 0 mm (0") og 20 mm (1") i trinn på 1 mm (1/8") både for kant- og senterklaringsbredde.

###### Tidsangitt utmating av mottatte data

Denne innstillingen brukes til å skrive ut mottatt data på et angitt tidspunkt. Denne funksjonen er tilgjengelig når Innstilling for bildekontroll av mottatte data er aktivert.
*Denne innstillingen er merket med grått hvis innstillingen Hold innstilling for mottatt datautskrift er angitt til , eller hvis [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Innstilling forhåndsvisning] er valgt, og [Innstilling av bildekontroll mottatt data] er angitt til .

## Driftsinnstillinger – "Aktiver/ deaktiver innstillinger"-fanen

Denne fanen brukes til å konfigurere elementer som er relatert til å aktivere/deaktivere innstillingene for bildesendingsinnstillinger.

### Innstilling for deaktivering av registrering

Registrering av adresser fra maskin, Innstillingsmodus (nettversjon) og PC kan sperres hver for seg.

###### Deaktivere destinasjonsregistrering fra brukerpanel

Deaktiverer adressekontroll fra maskinen.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- Gruppe (Direkte innlegging)
- Gruppe (Adressebok)
- Kontakter

###### Deaktivere registrering av destinasjon på nettside

Deaktiveres for å lagre destinasjonen fra innstillingsmodus (nettversjon).
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- Gruppe (Direkte innlegging)
- Gruppe (Adressebok)
- Kontakter

###### Deaktivere registrering av program

Deaktiverer bruken av adressebok for alle programmer.

###### Deaktivere registrering av minneboks

Deaktiverer alle typer minneboksregistrering.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- Avspørringsminne
- Konfidensielt
- Stegvis videresending (Dir. innskrift)
- Stegvis videresending (Adressebok)

###### Deaktiver destinasjonsregistrering ved hjelp av globalt adressesøk

Deaktiverer adressekontroll fra globalt adressesøk.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- E-post
- Internett-faks
- FAKS

###### Deaktivere registrering ved hjelp av Network Scanner Tool

Deaktiverer adressekontroll fra Network Scanner Tool.
Bruk dette alternativet til å undertrykke datalagring fra en annen maskin via Innkommende ruting for adressebok.

###### Deaktivere videresending via nettverk

Dette forhindrer innkommende ruting.

### Innstillinger for å deaktivere overføring

Disse innstillingene brukes til å deaktivere de følgende overføringsoperasjonene.

###### Deaktivere [Omsend]

Denne innstillingen brukes til å hindre overføringen som aktiveres av [Send til nylig brukte adresser]-tasten på handlingspanelet.

###### Deaktivere valg fra adressebok

Deaktiverer destinasjonsutvelgelse fra adresseboken.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- E-post
- FTP
- Skrivebord
- Nettverksmappe
- Internett-faks (Inkl. Dir. SMTP)
- FAKS

###### Deaktiver direktevalg

Deaktiverer direktevalg av destinasjonsadresse og andre.
Konfigurer innstilingen for hvert av følgende elementer:

- E-post
- Nettverksmappe
- Internett-faks (Inkl. Dir. SMTP)
- FAKS

###### Deaktivere PC-I-Faksoverføring

Dette hindrer PC-I-Faksoverføring.

###### Deaktivere PC-faksoverføring

Dette hindrer PC-faksoverføring.

## Driftsinnstillinger – "Angi eget navn og destinasjon"-fanen

Denne fanen brukes til å lagre avsenderdata for Internett-fakser og fakser.

### Avsenderdataregistrering

Bruk denne til å lagre avsendernavnet for faks og Internett-faks, avsendernummeret for faks og avsenderadressen for Internett-faks. Lagret avsendernavn og faksavsendernummer eller Internett-faksadresse blir skrevet ut øverst på den mottatte faksen.

###### Avsendernavn

Angi et standard avsendernavn (maksimalt 20 tegn).

###### Avsenders faksnummer

Angi senderens faksnummer innenfor 20 tegn.
Trykk på [-]-tasten for å sette inn en pause mellom sifre i nummeret.
Trykk på [Mellomrom]-tasten for å sette inn et mellomrom mellom sifre i nummeret.

###### I-faks egen adresse

Angi en standard svaradresse (maksimalt 56 tegn).

### Registrering av eget navnvalg

Bruk denne til å lagre avsendernavn som er brukt med Eget navnvalg i Andre. Opptil 18 avsendernavn kan lagres.
Bruk dette alternativet til å registrere annet navn på avsender enn den avsenderinformasjonen som allerede er registrert for linjene én, to og tre.

###### Tilføy Ny

Angi avsenderens navn innenfor 20 tegn.
Når du har skrevet avsendernavnet, trykker du på [Lagre]-tasten.
Registreringsnumrene er mellom 01 og 18. Det laveste nummeret tilordnes automatisk avsendernavnet når du registrerer det. Dette nummeret kan ikke endres.

###### Liste over avsendernavn

Viser en liste med nåværende lagrede avsendernavn.
Hvis du vil slette et valgt avsendernavn, angir du avkrysningsboksen til venstre for Nei til og trykker på [Slett]-tasten.

## Skanneinnstillinger – "Skanneinnstillinger"-fanen

Denne fanen brukes for å konfigurere innstillinger i forbindelse med bildesendingsfunksjonen ( skanne, Internett-faks osv.).
Hvis du vil ha en forklaring av innstillingene knyttet til faksfunksjonen, kan du se ”BILDESENDINGSINNSTILLINGER > FAKSFUNKSJONER”.
Følgende innstillinger er relatert til skanneren.

### Standard senderinnstilling

Informasjonen som lagres her, brukes hvis du ikke spesifiserer [Svar til] i Sendeinnstillinger når du utfører Skann til e-post.

###### Avsendernavn

Angi et standard avsendernavn (maksimalt 20 tegn).

###### Svar e-postadresse

Angi en standard svaradresse (maksimalt 64 tegn).
Hvis kun avsendernavnet er lagret, vil det ikke bli brukt som avsenderinformasjon.

### Standard fargemodusinnstillinger

Velg en standard fargemodusinnstilling, både for farge og svart-hvitt i e-postadresse, nettverksmappe, FTP og skrivebord. Angi Vanlig skanner med mindre e-post er angitt.
Hvis avkrysningsboksen Deaktivere endring av svart-hvitt i automodus settes til , blir alle svart-hvitt-innstillingene deaktiverte fra startskjermen når fargemodusen angis til Auto.
Auto (mono2, gråskala*), full farge, gråskala, mono2
*Når du skanner en svart-hvit original med fargemodusen angitt til [Auto]

### Innstilling for opprinnelig filformat

Angi det opprinnelige filformatet for sending av en fil i E-post-, Nettverksmappe-, FTP- eller Skrivebord-modus. Angi Vanlig skanner med mindre e-post er angitt.

###### Filformat

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt PDF*2, 5, Kompakt PDF (ultrafin)*2, 5, Kompakt PDF/A*4, Kompakt PDF/A (ultrafin)*4, Krypter PDF, Krypter/kompakt PDF*3, 5, Krypter/kompakt PDF (ultrafin)*3, 5, XPS
*1 Når [Sort/hvit] er valgt, er formatet [TIFF].
*2 Når [Sort/hvit] er valgt, er formatet [PDF].
*3 Når [Sort/hvit] er valgt, er formatet [Krypter PDF].
*4 Når [Sort/hvit] er valgt, er formatet [PDF/A].
*5 Når skannerfunksjonens utvidelsespakke er installert

###### S/H

Komprimeringsfunksjon: Ingen, MH (G3), MMR (G4)

###### Farge/Gråskala

Kompresjonsgrad: lav, middels, høy.
Fremhev fraktursk.

###### Angitte sider per fil

Genererer en separat fil for hver skannede side når flere sider skannes.
Når denne innstillingen er aktivert, kan antall sider per fil spesifiseres.
Når JPEG velges som filtype, kan ikke [Angitte antall sider per fil] velges.

### Komprimeringsfunksjon ved videresending

Velger komprimeringsmodus for sending med Skann til e-post eller Internett-faks. Komprimeringsmodusen som angis her brukes for alle destinasjoner, uavhengig av deres individuelle innstillinger for komprimeringsmodus.

###### Svart & hvit

MH (G3), MMR (G4)

###### Farge/Gråskala

Lav, middels, høy
Fremhev fraktursk.

### Stille inn maksimalt antall sendedata

For å unngå overføring av for store bildefiler ved Skann til E-post, kan en begrensning for filstørrelse settes fra 1 MB til 10 MB i trinn på 1 MB. Hvis den totale størrelsen av bildefiler opprettet ved skanning av originaler overskrider grensen, blir bildefilene avvist.
Hvis du ikke ønsker å angi en grense, velg [Ubegrenset].
Denne innstillingen er koblet til ”Stille inn maksimalt antall sendedata” i innstillingene for Internett-faks.

### Stille inn maksimal størrelse på sendedata (FPT/skrivebord/nettverksmappe)

Det kan settes en grense for størrelsen på filer som kan sendes ved Skann til FTP, Skann til Skrivebord og Skann til Nettverksmappe. Grenser som kan velges er 50 MB, 150 MB og 300 MB. Hvis den totale størrelsen av bildefiler opprettet ved skanning av originaler overskrider grensen, blir bildefilene avvist.
Hvis du ikke ønsker å angi en grense, velg [Ubegrenset].
Ved videresending som omfatter både e-post- og Internett-faksdestinasjoner, har begrensningen som er innstilt i ”Stille inn maksimalt antall sendedata” forrang.

### Bcc-innstilling

###### Slå på Bcc

Aktivere denne innstillingen hvis du vil bruke Bcc-sending. Viser [Bcc]-tasten i adressebokskjermen for bildesending.

###### Vise Bcc-adresse i jobbstatusskjermen

Viser Bcc-adresser på jobbstatusskjermen og adresselistefanen.

### Deaktiver skannefunksjon

Angi for å deaktivere ekstern PC-skanning.

## Skanneinnstillinger – "Standardadresse"-fanen

En standardadresse kan lagres, noe som gjør det mulig å overføre ved ganske enkelt å trykke på [Start farge]-tasten, uten å måtte angi en adresse. Angi [Standard adresseinnstilling] til [Aktiver] for å spesifisere standardadressen.

- Hvis standarddestinasjon er stilt inn, endres startskjermen til skannemodus.
- Kun en enkelt standardadresse kan settes for Skanne til e-post, Skanne til FTP, Skanne til skrivebord og Skanne til nettverksmappe.

### Legg til valgt

Velg en adresse som skal brukes som standard.

###### Bruk brukerens e-postadresse ved pålogging.

E-postadressen til den innloggede brukeren angis som standardadresse.
Velg følgende elementer med utgangspunkt i tenkt bruk.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Bruk også for Faks-/I-Fax-skjermen | Hvis du ikke vil bruke e-postadressen til den påloggede brukeren som standarddestinasjon på Faks-/I-faksskjermen, trykker du på [Brukes også for Fax-/I-Fax-skjermen]-avkrysningsboksen for å angi til .
Tillat annullering | Du kan annullere e-postadressen som angis automatisk for den påloggede brukeren. Trykk på [Avbryt]-tasten på handlingspanelet for å annullere den.

###### Velg fra adressebok

- Du kan vise ønsket adressebok ved å begrense søket etter alfabetet eller kategorier gjennom listen med [Indeks]. Du kan velge antallet adresser som skal vises av gangen med [Vis elementer].
- Når du velger ønsket adressenavn og trykker på [Lagre]-tasten, kan den valgte adressen velges som standardadresse.

## Innstillinger av Internett-faks – "Standardinnstillinger"–fanen

Denne fanen brukes for å konfigurere standardinnstillingene for Internett-faks.

- Hvis du vil ha en forklaring av innstillingene knyttet til faksfunksjonen, kan du se ”BILDESENDINGSINNSTILLINGER > FAKSFUNKSJONER”.
- Disse innstillingene kan konfigureres når ekspansjonssett for Internett-faks er installert.

###### Autostart av utskrift

Når [STRØM]-knappen er ”AV” (men hovedstrømbryteren er ””), og du mottar en Internett-faks, aktiverer denne funksjonen maskinen og skriver ut faksen.
Når funksjonen er deaktivert, blir ikke mottatte Internett-fakser skrevet ut før ([STRØM]-knappen) slås ”PÅ”.

###### Komprimeringsfunksjon

Brukes til å stille inn standard komprimeringsmodus for Internett-faksoverføring.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- MH (G3)
- MMR (G4)

###### Innstilling av høyttalervolum

Justerer volumet for faksmottaksignal og kommunikasjonsfeilsignal som høres gjennom høyttaleren.
Faksmottakssignalet høres etter at maskinen sjekker postserver og henter opp mottatte fakser. Et kommunikasjonsfeilsignal lyder når e-poster med leveringsfeil mottas fra Internett-faksdestinasjonsmaskinen.

###### Originalutskrift på transaksjonsrapport

Når det skrives ut en transaksjonsrapport, brukes dette til å skrive ut deler av første side av den overførte originalen på transaksjonsrapporten. Velg en av innstillingene nedenfor.

- Skriv Ut Alle Rapporter
- Bare Skriv Ut Feilrapporter
- Ingen utskrevet rapport

Denne innstillingen er ikke gyldig hvis neste ”Velg innstilling for utskrift av transaksjonsrapport” er angitt til Ingen utskrevet rapport.

###### Velg innstilling for utskrift av transaksjonsrapport

Velger om transaksjonsrapport skal skrives ut eller ikke, og hvis den skrives ut, vilkårene for utskrift. Juster innstilingen til hver av følgende handlinger:

Element | Beskrivelse
--- | ---
Enkeltsending | Skriv Ut Alle Rapporter Bare Skriv Ut Feilrapporter Ingen utskrevet rapport
Kringkasting | Skriv Ut Alle Rapporter Bare Skriv Ut Feilrapporter Ingen utskrevet rapport
Mottar | Skriv Ut Alle Rapporter Bare Skriv Ut Feilrapporter Ingen utskrevet rapport

Når det skrives ut en transaksjonsrapport, brukes dette til å skrive ut deler av første side av den overførte originalen på transaksjonsrapporten. Se ”Originalutskrift på transaksjonsrapport” for mer informasjon.

###### Velg innstilling for utskr. av aktivitetsrapport

Skriver ut aktivitetsrapport for bildesending som er lagret i maskinminnet med jevne mellomrom.
Aktivitetsrapport For Bildesending kan stilles til å bli utskrevet hver gang transaksjonsantallet når 200, eller på et bestemt tidspunkt (bare én gang pr. dag). (Innstillingene kan aktiveres samtidig.)

- Hvis du kun aktiverer [Skriv ut daglig på bestemt klokkeslett]-innstillingen , og antall registrerte transaksjoner overskrider 200 før angitt tidspunkt, vil hver nye transaksjon slette den eldste transaksjonen (den eldste transaksjonen blir ikke skrevet ut).
- Transaksjonsrapporten kan skrives ut manuelt ved behov.
  Se ”LISTEUTSKRIFT (ADMINISTRATOR)” i innstillingsmodus.

###### Brødtekstutskrift, velg innstilling

Bildefiler som er vedlagt e-poster, skrives vanligvis ut i Internett-faks. Denne innstillingen kan aktiveres til også å skrive ut e-postens hovedtekst (emne og melding).
Denne innstillingen gjelder også utskrift av hovedteksten til e-postmeldinger uten filvedlegg.
Maks. fem sider med tekst kan skrives ut.

## Internett-faksinnstillinger – "Sendeinnstillinger"-fanen

Denne fanen brukes for å konfigurere sendeinnstillingene for Internett-faks.

- Hvis du vil ha en forklaring av innstillingene knyttet til faksfunksjonen, kan du se ”BILDESENDINGSINNSTILLINGER > FAKSFUNKSJONER”.
- Disse innstillingene kan konfigureres når ekspansjonssett for Internett-faks er installert.

###### På/av-innstilling for I-Faks mottaksrapport

Denne innstillingen brukes for å be om mottaksrapport når det sendes en Internett-faks.

###### Innstilling for tidsavbrudd for mottaksrapport

Tiden som maskinen venter på en mottaksrapport fra destinasjonsmaskinen, kan settes til et hvilket som helst antall minutter fra 1 time til 240 timer i trinn på 1 minutt.
Denne innstillingen er kun gyldig når ”I-Fax Mottaksrapport På/Av-Innstilling” er aktivert.

###### Antall nye sendeforsøk ved mottaksfeil

Antallet nye forsøk på sending når en feilmelding mottas fra en I-faksmottaker, kan settes til et tall mellom 0 og 15.
Denne innstillingen er kun gyldig når ”I-Fax Mottaksrapport På/Av-Innstilling” er aktivert.

###### Stille inn maks. antall sendingsdata (e-post)

For å unngå overføring av for store bildefiler ved Skann til E-post, kan en begrensning for filstørrelse settes fra 1MB til 10 MB i trinn på 1 MB. Hvis den totale størrelsen av bildefiler opprettet ved skanning av originaler overskrider grensen, blir bildefilene avvist.
Hvis du ikke ønsker å angi en grense, velg [Ubegrenset].
Denne innstillingen er koblet til ”Stille inn maksimalt antall sendedata” i skanneinnstillingene.

###### Innstillinger for rotering av sending

Når det sendes et bilde som er av én av følgende størrelser, vil denne funksjonen rotere bildet 90 grader mot urviseren. (Innstillingen kan konfigureres separat for hver størrelse.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2"R, 16K
Bilder i størrelsene A4R og 8/12" × 11"R roteres ikke.

###### Skriver ut sidetall ved mottak

Når det overførte bildet skrives ut av mottaksmaskinen, kan et sidenummer legges til toppen av hver utskrevne side.

###### Ringe på nytt i tilfelle linjen er opptatt

(Denne innstillingen gjelder kun for Direkte SMTP-overføring.)
Denne innstillingen angir antall forsøk på å ringe på nytt og intervallet mellom forsøkene når en overføring mislykkes fordi linjen er opptatt eller av andre årsaker.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Antall forsøk på å ringe på nytt når linjen er opptatt | Denne innstillingen angir om nye anrop skal utføres når linjen er opptatt. Ved nytt anrop kan du angi antallet forsøk på å ringe på nytt. Du kan velge et hvilket som helst antall mellom 0 og 15.
Intervall å vente mellom oppringingsforsøk (min.) når linjen er opptatt | Intervallet mellom oppringingsforsøk kan angis. Et hvilket som helst antall minutter fra 1 til 15 kan velges.

###### Ringe på nytt i tilfelle kommunikasjonsfeil

(Denne innstillingen gjelder kun for Direkte SMTP-overføring.)
Denne innstillingen bestemmer hvor mange ganger maskinen automatisk prøver å ringe på nytt hvis en faksoverføring mislykkes på grunn av kommunikasjonsfeil.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Antall nye oppringingsforsøk når feil oppstår | Denne innstillingen angir om nye anrop skal utføres når linjen er opptatt. Den angir også om det skal ringe på nytt hvis et oppringingsforsøk forårsaker kommunikasjonsfeil. Ved nytt anrop kan du angi antallet forsøk på å ringe på nytt. Du kan velge et hvilket som helst antall mellom 0 og 15.
Intervall å vente mellom oppringingsforsøk (min.) ved feil | Intervallet mellom oppringingsforsøk kan angis. Et hvilket som helst antall minutter fra 1 til 15 kan velges.

## Internett-faksinnstillinger – "Mottaksinnstillinger"-fanen

Denne fanen brukes for å konfigurere mottaksinnstillingene for Internett-faks.

- Hvis du vil ha en forklaring av innstillingene knyttet til faksfunksjonen, kan du se ”BILDESENDINGSINNSTILLINGER > FAKSFUNKSJONER”.
- Disse innstillingene kan konfigureres når ekspansjonssett for Internett-faks er installert.

###### Innstilling for reduksjon av automottak

Når en faks mottas som inkluderer utskrevet informasjon som avsenders navn og adresse, vil mottatt bilde være noe større enn standardstørrelsen. Denne innstillingen brukes til automatisk å redusere bildet til å passe til standard størrelse.
Standardstørrelser er størrelser som A4 og B5 (8-1/2" × 11" og 8-1/2" × 5-1/2").
Hvis Reduksjon av automottak er deaktivert, blir kantene på bildet som er utenfor standardstørrelsen, kuttet av.
Bildet vil imidlertid være klarere fordi det skrives ut i samme størrelse som originalen.

###### Innstilling for dupleksmottak

Dette brukes for å skrive ut mottatte fakser på begge sider av papiret.
Når denne innstillingen er aktivert og en faks som består av to eller flere sider mottas (sidene må ha samme størrelse), blir sidene skrevet ut på begge sider av papiret.

###### Still inn adresse for videresending av data

Når maskinen ikke kan skrive ut en mottatt faks, kan faksen videresendes til en annen maskin. Denne innstillingen brukes for å konfigurere adressen til den andre maskinen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Videresending til | Tast inn videresendingsadressen (maksimalt 64 tegn).
Direkte SMTP | Velg dette alternativet for å aktivere videresending når Direkte SMTP brukes.
Legg til vertsnavn eller IP-adresse | Velg dette alternativet for å angi et vertsnavn eller en IP-adresse separat.
Vertsnavn eller IP-adresse | Bruk denne innstillingen når Føy til vertsnavn eller IP-adresse er aktivert. Tast inn vertsnavn eller IP-adresse (maks. 64 tegn).

Flere videresendingsadresser kan ikke lagres.

###### Letter format mottatt, reduser utskrift

Dette programmet er ikke tilgjengelig i Canada og på Filippinene. Når en faks i Letter-størrelse (8-1/2" x 11") mottas, reduserer denne innstillingen faksen til A4-størrelse.
Når denne innstillingen er aktivert, reduseres også A4-fakser.

###### Mottar utskrift med dato og klokkeslett

Aktiver denne innstillingen hvis du vil at mottaksdato og -klokkeslett skal skrives ut.
Velg [Inne i det mottatte bildet] eller [Utenfor det mottatte bildet] for plasseringen der dato og klokkeslett skal skrives ut.
Når [Inne i det mottatte bildet] velges, blir mottaksdato og -klokkeslett skrevet ut på det mottatte bildet.
Når [Utenom det mottatte bildet] velges, reduseres det mottatte bildet og mottaksdatoen og -klokkeslettet skrives ut i det hvite området som dannes.
Du kan ikke velge [Utenom det mottatte bildet] hvis ikke ”Innstilling for reduksjon av automottak” er aktivert.

###### Reduser mottatt A3

Dette programmet kan kun aktiveres i Canada og på Filippinene.
Mottatte fakser i A3-størrelse, reduseres til Ledger-størrelse (11" × 17") med denne funksjonen.
Når denne innstillingen er aktivert, blir også fakser i Ledger-størrelse (11" × 17") redusert.

###### Tidsavbruddsinnstilling for POP3-kommunikasjon

Tidslengden maskinen venter før avbrudd av mottak når respons ikke mottas fra postserveren (POP3-serveren), kan settes til en verdi mellom 30 til 300 sekunder i trinn på 30 sekunder.

###### Intervallinnstilling for kontroll av mottak

Spesifiserer et intervall som maskinen automatisk sjekker postserveren (POP3-serveren) for mottatte Internett-fakser. Tiden kan settes fra 0 minutter til 8 timer i trinn på 1 minutt.
Når 0 timer og 0 minutter er spesifisert, sjekker ikke maskinen automatisk postserveren for mottatte Internett-fakser.
Maskinen sjekker også e-postserveren (POP3-server) for mottatte Internett-fakser når hovedbryteren slås på. (Bortsett fra når 0 timer 0 minutter er spesifisert.)

###### Innstillinger for faksutskrift

Dette stiller inn utmatingsskuffen for mottatte Internett-fakser.
Elementene som vises vil variere avhengig av maskinkonfigurasjonen.

### Tillat/avvis e-post og domenenavninnstilling

Tillater eller nekter mottak fra spesifiserte adresser/domener.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Avslå Mottak | Mottak fra lagret adresse/domene tillates ikke.
Tillat mottak | Mottak fra lagret adresse/domene tillates.
Alt ugyldig | Mottak fra alle adresser og domener tillates, uansett om noen adresser eller domener er lagret.
Tilføy Ny | Legger til en ny adresse eller et domene (opptil 50) der mottak skal avvises eller tillates. Angi adressen/domenet (opptil 64 tegn), og trykk på [Lagre]-tasten. Hvis først tegn i angivelsen ikke er "@", blir det identifisert som en adresse. Hvis første tegn er ”@”, blir det identifisert som et domene. (xxx@xx.xxx.com behandles som en adresse, og @xx.xxx.com behandles som et domene.) Lagring av en adresse spesifiserer kun denne adressen. Lagring av et domene spesifiserer alle adresser i dette domenet.
Liste over registrerte adresser eller domener | Viser en liste over lagrede adresser og domener. En adresse eller et domene kan slettes fra listen når det er valgt.

Når det ikke er lagret noen anti-søppelpostadresser eller -domener, kan kun [Legg til ny]-tasten velges.
Tilbake til toppen