# SENDE SAMME FAKS TIL FLERE DESTINASJONER (VIDERESENDE)

## Oversikt

Du kan sende en faks til flere destinasjoner i én operasjon når du for eksempel sender en rapport til filialkontorene i ulike regioner. Dette kalles ”Videresender”.
Du kan sende opptil 500 destinasjoner i én videresending.

- Gruppeoverføring er kun tilgjengelig for minneoverføring.
- Hvis denne funksjonen kombineres med ”Tidsinnstilt overføring”, kan gruppeoverføring utføres når som helst, for eksempel på natten.
  En gruppeoverføring kan også brukes sammen med andre hendige funksjoner.
- Gruppeoverføringen kan inkludere Skanne til E-post- og Internettfaks-destinasjoner. Hvis [Send samme bilde som faksadresse]-avkrysningsboksen er satt til , blir samme bilde som blir sendt av faksen, også sendt til destinasjonen som støtter fargeoverføring, for eksempel funksjonen Skanne til E-post.
- Selv om en fargeoriginal brukes, sendes den til faks- og Internettfaks-destinasjon i svart-hvitt.
- En lang original sendes i svart-hvitt.

### Tips for bruke av gruppesending

Det kan være praktisk å lagre destinasjoner du ofte bruker for gruppeoverføring, som kontakter eller grupper. Maksimum 500 destinasjoner kan lagres i en kontakt eller en gruppe.
Trykk på berøringstasten for en registrert gruppe for å hente flere kontakter på én gang.
For kontakter angir du [Still inn som standard brukt] til for flere faksnumre, slik at du kan hente dem ganske enkelt ved å trykke på tasten.

- LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNSKRIFT
- LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK
- LAGRE ADRESSER FRA FAKS- ELLER BILDESENDINGSLOGGER
- LAGRE GRUPPER

Hvis du velger [Systeminnstillinger] i ”Innstillingsmodus (administrator)” → [Innstill. For Bildesending] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Adressebok standardvalg] og setter [Bruk bare adressene til sendemoduser] til (fabrikkstandard), blir faksdestinasjoner angitt av [Still inn som standard brukt] hentet. Hvis avmerkingsboksen er satt til , kan du hente en destinasjon fra en annen jobb.

## Drift

1. #### Legge i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Angi alle destinasjoner

   - ANGI ET DESTINASJONSNUMMER MED TALLTASTENE
   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG
   Etter at du har angitt en destinasjon med talltastene, kan du angi enda en destinasjon med talltastene ved å trykke på før du angir neste destinasjon.
   kan utelates før eller etter at en destinasjon er angitt med berøringstasten.
   Hvis [Tvungen inntastning av adr.tast v. kringkast] er aktivert i ”Innstillingsmodus”, trykker du på før du angir neste destinasjon.

3. #### Trykk på [Bekreft adresse]-tasten på handlingspanelet

4. #### Bekreft destinasjonen

   ###### For å avbryte en spesifisert destinasjon:

   Trykk på berøringstasten for destinasjonen du vil avbryte, og trykk deretter på [Slett]-tasten på handlingspanelet.

5. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.

Tilbake til toppen